仿真测试项目材料购置技术要求文件
采购范围及要求
1、采购清单：

	名称
	规格
	技术参数
	数量
	单位

	多模光纤
	30米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	30
	条

	多模光纤
	40米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	170
	条

	多模光纤
	50米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	20
	条

	多模光纤
	60米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	30
	条

	多模光纤
	70米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	30
	条

	多模光纤
	80米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	20
	条

	多模光纤
	90米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	18
	条

	多模光纤
	100米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	26
	条

	丽标线号机贴纸
	9MM
	丽标T280
	20
	卷

	丽标线号机色带
	/
	丽标T280
	10
	盒

	博世锂电钻GSR120-Li充电式手枪充电器
	博世
	GAL1210CV 充电器
	1
	个

	开关电源
	菲尼克斯2866776
	QUINT-PS/1AC/24DC/20
	4
	个

	插拔式接线端子
	菲尼克斯
	MC 1,5/ 5-ST-3,81
	150
	个

	插拔式接线端子
	菲尼克斯
	MC 1,5/ 3-ST-3,81
	150
	个

	插拔式接线端子
	菲尼克斯
	MC 1,5/ 2-ST-3,81
	150
	个

	储物架
	/
	长2米，宽0.6米，高2米，5层（层高可调节），架子底部带万向轮，金属材质，每层最低承重能力300kg
	25
	个

	折叠屏风
	/
	5片连体，每片规格长1.2米，高2.3米，可折叠，底座含万向轮，材质：铝合金边框，环保板材
	1
	套

	测温枪
	福禄克
	MT4MAX
	2
	个


2、供货时间要求

2026年04月15日前完成供货（甲方指定地点）。
3、其他要求
本项目主要采购仿真测试项目所需材料。本次采购以中标通知书为准，不签署合同。到货并收到发票40天内完成支付。货架、屏风及测温枪收货地址为广东省广州市黄埔区香山路四方邦德科技园A座5楼，其他收货地址为广东省广州市黄埔区科翔路11号。

报价文件组成

1、报价表（详见附件1）。

2、营业执照副本复印件。

上述文件均需加盖公章并扫描。
附件1：报价表
附件1：报价表（格式）

	项目名称：仿真测试项目材料购置采购项目

	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	多模光纤
	30米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	30
	条
	
	

	2
	多模光纤
	40米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	170
	条
	
	

	3
	多模光纤
	50米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	20
	条
	
	

	4
	多模光纤
	60米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	30
	条
	
	

	5
	多模光纤
	70米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	30
	条
	
	

	6
	多模光纤
	80米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	20
	条
	
	

	7
	多模光纤
	90米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	18
	条
	
	

	8
	多模光纤
	100米
	万兆多模 LC-LC RL≥50dB IL≤0.25dB
	26
	条
	
	

	9
	丽标线号机贴纸
	9MM
	丽标T280
	20
	卷
	
	

	10
	丽标线号机色带
	/
	丽标T280
	10
	盒
	
	

	11
	博世锂电钻GSR120-Li充电式手枪充电器
	博世
	GAL1210CV 充电器
	1
	个
	
	

	12
	开关电源
	菲尼克斯2866776
	QUINT-PS/1AC/24DC/20
	4
	个
	
	

	13
	插拔式接线端子
	菲尼克斯
	MC 1,5/ 5-ST-3,81
	150
	个
	
	

	14
	插拔式接线端子
	菲尼克斯
	MC 1,5/ 3-ST-3,81
	150
	个
	
	

	15
	插拔式接线端子
	菲尼克斯
	MC 1,5/ 2-ST-3,81
	150
	个
	
	

	16
	储物架
	/
	长2米，宽0.6米，高2米，5层（层高可调节），架子底部带万向轮，金属材质，每层最低承重能力300kg
	25
	个
	
	

	17
	折叠屏风
	/
	5片连体，每片规格长1.2米，高2.3米，可折叠，底座含万向轮，材质：铝合金边框，环保板材
	1
	套
	
	

	18
	测温枪
	福禄克
	MT4MAX
	2
	个
	
	

	合计：小写           元　大写：               元整













报价单位全称(盖章)
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