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1.项目总则
1.1本技术规范书适用广西博联信息通信技术有限责任公司交付中心2026年崇左地区9个站视频监控系统技术服务采购项目技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最基本的技术要求，报价人应满足本技术规范书的要求，未涉及部分应不低于现行国家、行业、南方电网公司、广西电网有限责任公司的有关标准及要求。

1.3如果报价人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着报价人完全符合本规范书的要求。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与采购方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本技术规范书未尽事宜，由采购方、报价方双方协商确定。

1.6标注“★”的条款为关键条款。

.项目内容

 项目背景

为满足广西博联信息通信技术有限责任公司交付中心2026年崇左地区9个站视频监控系统技术服务采购项目需求，及时发现并排除潜在故障，保障电力系统的稳定运行，现通过专项采购的方式选择具有提供相关服务能力的公司，为我司项目技术支持服务。

 项目目标

通过现场勘察、制定科学可行的实施方案，完成崇左地区9个变电站视频监控系统1次巡检，以及站内视频监控系统故障诊断、消缺技术支持服务工作。

 项目工作内容

配合项目组开展对崇左地区9个变电站内的视频监控系统（视频监控摄像头、环境传感器、数据传输线路、控制主机等）设备开展1次巡检包括站内视频监控系统设备故障诊断、消缺技术支持服务工作。

项目实施地点：广西崇左地区
.项目要求

  ★项目进度要求
需按照项目经理制定的工作计划完成技术服务支持工作。配合所有站点1次巡检，以及站内视频监控系统故障诊断、消缺技术支持服务工作。完成包括对变电站内的视频监控摄像头、环境传感器、数据传输线路、控制主机等。实际开竣工时间以采购人发布的日期为准。

 ★服务安全管控要求
服务人员需持有高（低）压电工证；

参加采购人安全培训，并通过现场安规考试。

 技术服务范围

2.3.1 9座变电站：

220kV  5座：上龙站、渠黎站、金马站、聚龙站

110kV  3座：龙源站、金凤站、石林站

35kV   1座：法卡站

2.3.2前端系统

	序号
	服务

对象
	服务内容

	1
	视频监控系统
	1、配合检查球型摄像机、一体摄像机等设备在线状态、预览回放是否正常。

2、配合检查球型摄像机、一体摄像机的操作是否正常，如摄像机转动及摄象机变倍。

3、配合检查球型摄像机、一体摄像机图像质量，是否存在雪花、滚屏、模糊、抖动、偏色、画面冻结、增益失衡、图像丢失、图像失真、跳帧等问题。

4、配合故障诊断、消缺技术支持服务。

	2
	入侵报警系统
	配合检查电子围栏主机、红外微波入侵探测器、按钮的报警上传是否正常。

	3
	环境监控系统
	配合检查水浸传感器、烟雾感应器、温湿度感应器、风速传感器的运行状态是否正常.


2.3.3 后端系统

	序号
	服务

对象
	服务内容

	1
	服务器
	1、配合检查服务器\动环监控报警主机设备外观、指示灯状态、周围环境。

2、配合检查服务器 CPU 利用率、内存利用率、网络端口工作情况以及各端口负载。

3、配合检查操作系统主要进程状态，网络端口使用情况。 

4、配合故障诊断、消缺技术支持服务。

	2
	存储

设备
	1、配合检查硬盘录像机设备外观、指示灯、周围环境。

2、配合检查硬盘录像机存储设备运行状态，如CPU利用率、磁盘空间利用率、磁盘阵列空间利用率、内存利用率、网络端口工作情况以及各端口负载。

3、配合检查系统日志是否存在异常。

4、配合检查设备录像完整情况。

5、配合故障诊断、消缺技术支持服务。

	3
	网络

设备
	配合检查网络设备状态，是否存在网络负载告警、CPU 利用率告警、端口状态告警、内存利用率告警等告警信息。

	4
	显示

系统
	1、配合检查显示系统的大屏、显示器、监视器等设备运行状态，是否存在黑屏，图像花屏、闪屏、花点、条纹，亮度不够，颜色失真，屏幕错位、抖动等异常情况；

2、配合检查大屏图像的单屏、跨屏以及整屏显示，以及图像窗口的缩放、叠加、漫游等功能操作能否正常进行；

3、配合解码器运行状况检查。

4、配合故障诊断、消缺技术支持服务。

	5
	软件

系统
	1、配合检查平台数据库表空间，性能，监听状态是否正常；

2、配合检查平台的视频管理、门禁管理、报警管理等主要功能是否正常。

3、配合检查平台是否有异常告警。

4、故障诊断、消缺技术支持服务。

	6
	安全

系统
	1、配合检查系统是否存在安全漏洞，进行安全加固、优化安全服务策略，并根据甲方需求开展隐患整改。

2、配合故障诊断、消缺技术支持服务。

	7
	线缆
	配合站内视频监控系统线路光缆、摄像头线缆故障排查、修理等


 安全保密要求
成交人在服务期间，负有保护网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及商业秘密的信息安全的义务和责任；

未经许可不得以任何方式对保密信息及工作成果进行复制、传播、泄漏、告知，不得将保密信息带离办公场所；

无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。
 项目验收要求
项目满足以下条件报价人可申请竣工验收：

在要求服务周期内，完成以上技术规范书内容，提交服务报告。
交付物已通过审核。
采购人审批报价人提交的验收申请及相关资料。采购人组织相关单位部门进行验收。
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