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二〇二六年三月
[bookmark: _Toc30019][bookmark: _Toc16761]1.项目概况
云县抽水蓄能电站位于云南省临沧市云县境内，上库位于澜沧江右岸支沟，下水库利用已建大朝山水电站，距昆明市公路里程约530km；距离云县公路里程约90km；距离临沧市120km。云县抽水蓄能电站由上水库、下水库、输水系统及发电厂房系统4部分组成。电站初拟装机容量1400MW，安装4台单机容量350MW的可逆式水泵水轮机组。输水系统水平总长度约3970m，额定水头625m，距高比约为6.352。  
为本项目前期工作顺利开展工作，设立集中办公营地，需满足业主项目部人员4人左右的办公、生活需求，具体要求如下：
1.1.出租方具有合法的房屋产权或对应物业出租权；房屋主体结构完整，不存在墙体裂缝，漏水等现象；房屋能正常使用，房屋符合安全标准；
1.2房间内需满足基本住宿条件，包含但不限于独立卫生间、空调、床、床垫、被子、枕头、吹风机、热水供应、淋浴、洗手台、窗帘、桌子、椅子等；
1.3水电配套设施完善；
1.4交通及停车场完善;
1.5房屋建筑结构安全，建筑外围护完整;
1.6房屋建筑内部空间为已装修状态。
2.面积需求
	序号
	名称
	建筑面积/使用需求
	房间数量

	1
	办公综合用房
	满足办公、会议、用餐等使用需求
	1间

	2
	宿舍用房
	单间面积不超过50㎡
	4间


3.水电要求
3.1.自来水供水到位。
3.2.供配电到楼层房间，容量满足办公用房负荷要求。
3.3.网络端口到位。
3.4水费、电费由乙方承担。
4.消防安全要求
消防设施完善，消防疏散满足规范要求。
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