开关柜配件技术规范书
河池供电局2026年变电管理一所生产材料费购置项目
  广西电网公司河池供电局

                    2026年02月

1、总则

1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书的优质产品。

1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.3本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.4本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2．技术要求

2.1 基本功能

开关柜配件是开关柜内的一部分，开关柜主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中，进行开合、控制和保护用电设备。
2.2 主要技术指标

本次采购开关柜配件适用于KYN28-12型开关柜。
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“所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标”
3供货范围
	序号
	物资名称
	规格
	数量
	备注

	1
	开关柜配件
	适用于KYN28-12型开关柜
	1套
	1套包含以下1.1内容

	1.1
	电流互感器
	LZZBJ9-10

1200-1600/5P30/5P30/0.5S/0.2S/20/20/20/20VA
	3台
	

	
	合计
	
	1套
	



