项目名称：修试公司HVR-EBCB型电气制动开关灭弧室更换专用工具研制
1、 项目目的
HVR-EBCB型SF6断路器是日立能源生产的一种紧凑型发电机断路器，广泛应用于抽水蓄能电厂电气制动开关。
HVR-EBCB型断路器采用SF6（六氟化硫）气体作为绝缘和灭弧介质，灭弧室设计紧凑，具有高效的灭弧性能。灭弧室分为三极灭弧室设计，呈一字型竖直布置，能够有效缩短整体尺寸。该断路器配备了液压弹簧操动机构（HMB-1），用于提供合闸和分闸的动力。HVR-EBCB型断路器内置了直接接触寿命指示器，可清晰显示弧触头的剩余长度。
近年来，在某些抽水蓄能电厂频繁发生电气制动开关因灭弧室内部操作杆拐臂螺栓松动导致的合闸不到位、寿命指示装置异常显示或者寿命异常缩短的情况，导致需要更换灭弧室。目前更换电气制动开关灭弧室需要等待日立能源（中国）有限公司的工程师携带专用更换工具后才能更换灭弧室，现场故障处理对厂家依赖性较大，不仅不满足设备故障的及时处理要求，而且还需要耗费不少的人工成本及时间成本。而电气制动开关灭弧室更换过程不是很复杂，依靠专用工具可在不需要厂家的情况下独立完成更换工作。本项目研制一套适用于HVR-EBCB型电气制动开关灭弧室更换的专用工具，以便“电气制动开关灭弧室自主检修”攻关项目的顺利开展，同时可作为后续其它机组更换电气制动开关灭弧室使用。
2、 项目实施关键点
1.自主能力突：研制HVR-EBCB型电气制动开关灭弧室更换专用工具，能打破对日立能源原厂工程师及专用工装的依赖，使现场运维人员具备独立、规范开展灭弧室更换作业的能力，有效提升关键设备的自主检修水平。
2.安全性能优化：该工具采用纯机械结构设计，无需外部电源或液压系统驱动，本质安全度高；操作过程中仅需对传动轴进行微量角度调节，避免传统人工撬动或强行装配可能引发的机构变形、触头损伤及人身安全风险。
3.实用效益提升：工具结构紧密结合HVR-EBCB型开关的实际工况与接口特性，具备较好的兼容性、稳定性和易用性，有助于缩短缺陷处理时间，降低对外部技术服务的依赖程度。
3、 预期目标及效益预测
[bookmark: OLE_LINK21]1.突破技术瓶颈，实现自主检修
本项目通过研制专用工具，实现电气制动开关灭弧室的高效更换及现场解体大修，深入研究并掌握日立能源（中国）有限公司进口HVR-EBCB型电气制动开关灭弧室的核心检修技术。这将有效解决进口设备技术“卡脖子”问题，打破国外技术垄断，实现自主检修能力，从根本上避免因技术依赖而受制于人。
2.提升应急抢修能力，保障设备可用性
项目成果将显著提升现场故障应急抢修能力，大幅减少设备缺陷查找和处理时间。通过快速、高效的检修手段，提高机组的可用率，降低因设备故障导致的停机时间，从而减小事故事件对生产运营的影响，保障电力系统的稳定运行。
3.降低检修成本，提升经济效益
目前，进口设备的故障处理和大修通常依赖国外技术支持，不仅耗时费力，还增加了检修成本。本项目通过自主研制专用工具，优化检修流程，能够有效减少设备故障处理时间和大修周期，降低检修费用，为公司带来显著的经济效益。
4.推动行业技术进步，提升自主创新能力
本项目不仅针对特定型号设备进行技术攻关，还将形成一套可推广的检修技术体系和工具设计思路。这将为国内电力行业在进口设备检修领域提供宝贵经验，推动行业技术进步，提升我国在高端电力设备检修领域的自主创新能力。
5.促进技术标准化与规范化
项目成果可为行业内相关设备的检修提供标准化的技术方案和工具支持，有助于规范检修流程，提升行业整体检修水平。同时，通过技术认定和标准制定，进一步扩大项目成果的影响力，为电力行业的可持续发展提供有力保障。
综上所述，本项目不仅具有重要的技术突破意义，还将在经济效益、社会效益和行业技术进步等方面发挥积极作用，具有较高的研究价值和广阔的应用前景。
4、 工具图片
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