货物采购需求说明
	序号
	商品名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	测距仪
	[bookmark: OLE_LINK2]1.工业级别
2、具有水平距离、直线距离、垂直距、两点测高、三点测高、空间任意两点测量；
3、量程：测距设备须具备0米基准起测能力，标准有效量程不低于0～200米，可覆盖该范围，更大规格，同时精度指标满足现场测量要求的产品均予以接纳。
4、测量误差不大于±0.3米/200米；
5、电池：锂电池，供电≥10h；
6、测倾斜角：-90°~90°，精度不大于±0.2°；
其他：带外屏幕、配套有APP；
蓝牙：是；
操作温度：-10℃~+50℃；
数据存储：不少于50组；
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[bookmark: _GoBack]供货时间：本项目需按照采购方要求在规定时间内分批次完成供货。采购方下达采购订货单之日起15日内完成供货。
供货要求：提供的货物需符合采购文件规定的参数要求。报价人应配合采购方项目管理部门完成现场验收，对过程中发现的问题必须积极配合处理。成交人提供的物资经证明不满足以上要求，未通过采购方验收，须在5个工作日内无条件为采购方进行更换直至验收合格，否则采购方有权不支付项目全部价款。
[bookmark: OLE_LINK1]供货地点：云南省，具体以采购方下达的采购订货单为准。
提供文件要求：报价需包含：服务费、税费、运输费等完成项目所需的全部费用，除此之外采购方不再单独支付其他费用。报价时报价人需提供售后服务承诺及质量保障措施，并承诺提供不少于1年的质保服务（具体以报价人承诺为准），在质保期内，承诺提供24小时热线支持服务和免费上门服务，指定专人负责上门更换不符合国家及行业标准的设备，并保证提供的货物是全新的、符合国家质量标准。
价款支付：报价人按照要求在规定时间内完成货物的供货，并提供符合国家质量标准、具有生产厂家质量保证书（或合格证明），经采购方验收合格后，开具符合国家税务及采购方财务要求的发票，采购方自收到发票后30日内一次性支付项目价款。

