南方电网云南电动汽车服务有限公司辉煌
年代大厦12层新办公区装修服务项目
技术规范书
一、项目概况
为满足日常办公及业务开展需求，提供良好的办公环境，须对辉煌年代大厦12层新办公区进行简单装修。
二、项目技术规范
1、服务项目：
	序号
	项目名称
	规格 / 材质/品牌/施工要求说明
	单位
	数量
	备注

	1
	地板主材
	强化复合（标准：执行 GB/T 18102-2020《浸渍纸层压木质地板》，并满足：类型：浸渍纸层压木质地板（强化木地板），厚度 12mm。基材：HDF 高密度纤维板，密度 ≥850 kg/m3。表面耐磨： AC4（商用级）≥9000转。静曲强度：≥30 MPa。吸水厚度膨胀率：≤10%。甲醛释放量：符合 GB 18580-2025，达 E0级（≤0.050 mg/m3） 或以上。拼装离缝/高度差：符合 GB/T 18102 优等品要求。防火：达到 B1级）。
	㎡
	460
	质保5年

	2
	地板防潮膜
	加厚防潮隔音膜、地面防潮处理
	㎡
	460
	全屋通铺，质保5年

	3
	地板踢脚线
	配套 PVC 踢脚线
	m
	460
	含裁切、安装，质保2年

	4
	收口条 / 压条
	过门条、高低扣、平扣等
	m
	80
	门口、过道收口使用，质保2年

	5
	安装辅料
	胶、钉子、卡扣、膨胀配件等
	项
	1
	包干，质保2年

	6
	地面简易清理
	施工前地面清扫、除尘
	项
	1
	

	7
	人工安装费
	地板铺设、收边、踢脚线安装人工
	㎡
	460
	标准工艺安装

	8
	垃圾清运费
	施工垃圾打包、下楼清运
	项
	1
	含外运弃土费

	9
	杂费
	搬运上楼、现场保护
	项
	1
	

	10
	墙面修补、粉刷
	对墙面进行修补、粉刷污渍
	㎡
	100
	质保2年

	12
	钢架门套智能玻璃门
	配置一套钢架门套智能玻璃门，并安装及维护
	套
	1
	质保5年，售后服务为质保期内每年一次上门维护。

	13
	室内网线及工位卡座敷设人工费用
	室内所有网线敷设人工费、所有工位卡座敷设人工费
	整项
	1
	


2、 工期：自合同签订之日起30天内。
3、 质保期：竣工验收合格之日起修缮部分保修期2年，钢架门套智能玻璃门、地板主材及地板防潮膜质保5年。
3、服务地点：云南省昆明市五华区龙泉路17号辉煌年代大厦12层。
4、施工内容：室内地板全屋铺设、拼接、收口、固定安装；踢脚线、过门压条安装固定；施工现场基础清理、成品简单保护；完工后现场垃圾集中打包清理及清运；墙面修补、粉刷；配置一套钢架门套智能玻璃门并安装及维护；室内网线及工位卡座敷设人工费用；杂费。
3、 服务报价要求
本次服务报价包含地板主材、安装辅料、人工安装费、垃圾清运、材料损耗、杂费、配置一套钢架门套智能玻璃门并安装及维护、室内网线及工位卡座敷设人工费用、墙面修补及粉刷等相关费用。报价为含税价，开具税率为9%的增值税专用发票。
四、资质要求
[bookmark: _GoBack]报价方需持有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照，营业范围包含室内装修服务资质。需提供与营业执照一致的开户许可证，法人身份证明。需提供地板主材 CMA/CNAS 第三方有效期内检测报告（符合技术规范书要求）。
五、结算方式
竣工验收合格后60天内支付报价方全款。
六、其他要求
报价方完成本次报价视为接受并认可本采购文件所有条款。

