技术规范书

[bookmark: OLE_LINK1]为满足南方电网传感科技（广东）有限公司输电多物理量集成传感器4G通信性能要求，需要对4G OTA性能进行测试，我司就OTA测试服务进行零星采购，该测试服务应满足以下要求。
一、采购内容
表 1 采购表

	序
号
	产品或服务
	数量
	备注

	
1
	4G OTA测试：4G TRP、TIS测试，天线无源测试
	
1
	盖公司章+出具认证报告，报告同时带CNAS标识 + A2LA标识


二、相关技术要求
1. 4G OTA测试
为满足南方电网传感科技（广东）有限公司输电多物理量集成传感器4G通信性能要求，需要对4G OTA进行测试，我司就OTA测试服务进行零星采购，该测试服务应满足以下要求：
成交人需要交付OTA检测报告，以文件形式交付。具体内容包括但不限于4G LTE B1、B3、B5、B8、B38、B39、B40、B41频段低、中、高信道有源TRP和TIS测试结果和对应频段的天线无源效率测试结果。报告需盖公司章，且带CNAS标识 + A2LA标识 。

2. 公司资质要求
[bookmark: _GoBack]报价人需具备CNAS+CMA和A2LA认证资质或CTIA认证资质，并提供盖公章版相关资质与营业执照复印件。

三、报价格式
满足条件的单位可使用贵单位报价单模板进行报价。报价单需包含税率说明， 报价条目应清晰，报价单需要盖公章。
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