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总则

概述

本文件适用于南方电网科学研究院有限责任公司（以下简称招标人）用于南网科研院2026-2028年输变配电及光缆设备性能试验技术服务项目采购，本文件的最终解释权归南方电网科学研究院有限责任公司。

投标人可以就招标人认为的遗漏项目提请招标人注意，并详细说明理由。招标人将就此进行澄清。

投标人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消投标人的投标资格，由此产生的一切后果由投标人承担。

投标人应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，投标人如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。对于本技术规范书未规定的有关系统性能和功能，投标人应提出补充要求或建议，并陈述其理由。

定义

招标人：南方电网科学研究院有限责任公司。

投标人：参加本次投标竞争，向采购人提交投标文件的供货商/服务商/承包商。

中标人：最终被授予合同的投标人。

标准和规范

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以采购人发出本方案之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术规范书与所列标准之间有不一致之处，投标人应向采购人指明，并由招标人确定采用哪一个规范。

投标人如果采用自己的标准或规范，必须向招标人提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

对投标技术文件的要求

投标技术文件必须包括但不限于以下内容：投标技术文件响应，技术差异表和技术方案。

1.4.1投标文件的响应

投标人的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

1.4.2技术差异表

技术差异表见附件一。

1.4.3技术评审对照检查表

技术评审对照检查表见附件二。

1.4.4技术方案

投标人所提供的技术方案应按照以下的内容格式及编排顺序进行编制，但不限于以下内容。

1.4.4.1概述

要求：描述提供本项目技术服务的总体方案。

1.4.4.2详细技术方案说明

要求：需提供投标技术方案，技术方案内容应至少涵盖：（1）所需检测设备：输变配电设备及光缆设备性能检测主要试验设备清单，列写所需主要试验设备的详细性能参数；（2）检测项目实施：可开展检测项目的清单，逐一列写每个试验项目的检测依据、检测方法、检测流程等相关内容；（3）项目管控方案：包含试验进度计划、保障措施及风险防控措施等相关内容；（4）附件：CNAS/CMA能力证明、试验设备计量/校准/检定/检测报告/证书、试验设备采购合同等佐证材料。

1.4.4.3项目的人员安排
要求：描述投入的人力资源保障，确保项目按期、高质量完成。

1.4.4.4项目的设备安排

要求：描述投入的试验和检测仪器设备情况，确保项目按期、高质量完成。

1.4.4.5项目的进度安排

要求：提交详细的项目进度计划，明确里程碑。

1.4.4.6质量及风险管理
要求：提供详细质量及风险管理措施。
1.4.4.7附录

1.4.3.7.1风险与对策：若投标人认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。

1.4.3.7.2投标人认为需要为本项目提供的其它任何的资料信息。

总体描述

2.1 项目背景

目前南网科研院仍然缺乏电抗器、杆塔、导地线、电力电缆、控制电缆、电源设备、换流站钢结构等输变配电设备以及光缆设备等检测能力，为保障相关检测业务的顺利实施，需对南网科研院2026-2028年输变配电及光缆设备性能试验技术服务项目开展采购工作，为南网科研院提供相关设备的试验检测服务。

2.2 项目采购范围

2.2.1本项目的招标内容
本项目为框架招标，框架合同有效期为合同签订后24个月。中标方为甲方提供所要求的输变配电设备及光缆设备的性能试验技术服务。项目预估采购金额为暂定金额，实际结算金额按照框架合同下实际委托单据实结算。

服务内容包括：（1）整个试验过程中辅助开展试品的包装运输、流转、保存、记录等；（2）提供试验开展所需的辅助人员、场地、设备、设施、环境、耗材等配套资源；（3）按相关产品技术标准及招标方要求辅助开展试验，包括记录原始数据等，保质保量完成服务。

2.2.2本项目的技术规范要求

本项目的交付物应执行现行国际、国家标准和行业标准等，应遵循的主要现行标准。（标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，招标人、投标人双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。如与最新的标准有偏差时，按较高标准执行。）

本项目涉及的检测品类清单对应检测依据详见表1：

表1 输变配电设备、光缆设备清单及对应检测依据
	序号
	分类
	品类名称
	检测依据

	1
	导地线
	钢芯铝合金绞线
	中国南方电网有限责任公司导、地线到货抽检标准（2020版）

	2
	
	钢芯铝绞线
	中国南方电网有限责任公司导、地线到货抽检标准（2020版）

	3
	
	钢芯耐热铝合金绞线
	中国南方电网有限责任公司导、地线到货抽检标准（2020版）

	4
	
	铝包钢绞线
	中国南方电网有限责任公司导、地线到货抽检标准（2020版）

	5
	
	铝包钢芯高强耐热铝合金绞线
	中国南方电网有限责任公司导、地线到货抽检标准（2020版）

	6
	
	铝包钢芯铝绞线
	中国南方电网有限责任公司导、地线到货抽检标准（2020版）

	7
	
	铝包钢芯耐热铝合金绞线
	中国南方电网有限责任公司导、地线到货抽检标准（2020版）

	8
	
	铝包钢芯铝合金绞线
	中国南方电网有限责任公司导、地线到货抽检标准（2020版）

	9
	
	铝合金绞线
	中国南方电网有限责任公司导、地线到货抽检标准（2020版）

	10
	
	铝绞线
	中国南方电网有限责任公司导、地线到货抽检标准（2020版）

	11
	杆塔
	直流钢管塔
	中国南方电网有限责任公司钢管塔到货抽检标准（2018版）

	12
	
	直流角钢塔
	中国南方电网有限责任公司角钢塔到货抽检标准（2018版）

	13
	
	交流角钢塔
	中国南方电网有限责任公司角钢塔到货抽检标准（2018版）

	14
	
	紧固件（螺栓、螺母）
	DLT 284-2021输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母

	15
	
	地脚螺栓
	DLT 1236-2021 输电杆塔用地脚螺栓与螺母

	16
	电源设备
	直流电源成套设备
	GB/T 17478-2004 低压直流电源设备的性能特性；GB/T 19826 -2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求

	17
	
	UPS电源设备
	中国南方电网有限责任公司变电站交流不间断电源系统（UPS）到货抽检标准（2025版）

	18
	
	交流不间断电源系统
	中国南方电网有限责任公司变电站交流不间断电源系统（UPS）到货抽检标准（2025版）

	19
	
	铅酸蓄电池
	中国南方电网有限责任公司阀控式铅酸蓄电池到货抽检标准（2018版）

	20
	换流站钢结构
	500kV 换流站钢结构
	超高压输电公司±500kV换流站建筑钢结构到货抽检技术标准（2016版）

	21
	
	800kV 换流站钢结构
	超高压输电公司±800kV换流站建筑钢结构到货抽检技术标准（2016版）

	22
	换流站压型钢板
	800kV 换流站建筑用压型钢板
	超高压输电公司±800kV换流站建筑钢结构到货抽检技术标准（2016版）

	23
	
	500kV 换流站建筑用压型钢板
	超高压输电公司±500kV换流站建筑钢结构到货抽检技术标准（2016版）

	24
	继电保护设备
	故障测距装置
	DL/T 357-2010 输电线路行波故障测距装置技术条件

	25
	
	故障录波装置
	Q/CSG1203040-2017南方电网故障录波及行波测距装置技术规范

	29
	交流避雷器
	10kV 交流避雷器
	GB/T 32520-2024交流1 kV以上架空输电和配电线路用带外串联间隙金属氧化物避雷器（EGLA）

	30
	
	35kV 交流避雷器
	GB/T 32520-2024交流1 kV以上架空输电和配电线路用带外串联间隙金属氧化物避雷器（EGLA）

	31
	
	66kV 交流避雷器
	GB／T 32520-2024交流1 kV以上架空输电和配电线路用带外串联间隙金属氧化物避雷器（EGLA）

	32
	电力金具及附件
	变电金具及附件
	中国南方电网有限责任公司电力金具到货抽检标准

	33
	
	线路金具及附件
	中国南方电网有限责任公司35kV~500kV线路金具到货抽检标准（2020版）；

中国南方电网有限责任公司±500kV及以上直流输电线路金具到货抽检标准（2018版）

	34
	直流金具
	阀厅金具
	中国南方电网有限责任公司35kV~500kV线路金具到货抽检标准（2020版）

	35
	
	直流场金具
	中国南方电网有限责任公司35kV~500kV线路金具到货抽检标准（2020版）

	36
	
	直流线路金具
	中国南方电网有限责任公司35kV~500kV线路金具到货抽检标准（2020版）

	37
	硬导体
	管型导体
	以设备采购技术规范书为准

	38
	
	矩型导体
	以设备采购技术规范书为准

	39
	线路运行防护装置
	高空防坠落装置
	超高压输电公司防坠导轨到货抽检标准（2018）

	40
	开关柜（箱）
	低压开关柜
	中国南方电网有限责任公司低压开关柜到货抽检标准

	41
	交流绝缘子
	交流棒型瓷绝缘子
	GB∕T 1001.1-2021 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法及接收准测

	42
	
	交流支柱绝缘子
	超高压输电公司35kV~500kV交流支柱绝缘子到货抽检标准（2018版）

	43
	
	针式绝缘子
	GB∕T 1001.1-2021 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法及接收准测

	44
	
	交流复合绝缘子
	中国南方电网有限责任公司35kV～500kV交流复合绝缘子到货抽检标准（2020版）

	45
	
	防风偏跳线绝缘子
	GBT 19519-2014 架空线路绝缘子 标称电压高于1000V交流系统用悬垂和耐张复合绝缘子 定义、试验方法及接收准则

	46
	
	交流盘型悬式绝缘子
	中国南方电网有限责任公司35kV～500kV交流盘形玻璃绝缘子到货抽检标准（2020版）

	47
	直流绝缘子
	直流支柱绝缘子
	GB∕T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验

	48
	
	设备悬挂绝缘子
	GBT 19519-2014 架空线路绝缘子 标称电压高于1000V交流系统用悬垂和耐张复合绝缘子 定义、试验方法及接收准则

	49
	
	直流复合棒型绝缘子
	DLT 1000.4-2018 标称电压高于1000V架空线路绝缘子使用导则 第4部分：直流系统用棒形悬式复合绝缘子

	50
	
	母线悬挂绝缘子
	GBT 19519-2014 架空线路绝缘子 标称电压高于1000V交流系统用悬垂和耐张复合绝缘子 定义、试验方法及接收准则

	51
	
	直流盘型瓷质绝缘子
	超高压输电公司直流瓷质盘型悬式绝缘子到货抽检标准（2016版）

	52
	
	直流盘型玻璃绝缘子
	超高压输电公司直流玻璃盘型悬式绝缘子到货抽检标准（2016版）

	53
	交流电力电缆
	低压交流电力电缆
	GB∕T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um1.2kV)到35kV(Um40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um1.2kV)和3kV(Um3.6kV)电缆

	54
	
	6~35kV 交流电力电缆
	GB∕T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um1.2kV)到35kV(Um40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um7.2kV)到30kV(Um36kV)电缆；
中国南方电网有限责任公司10kV 交流电力电缆到货抽检标准（2018版）；
中国南方电网有限责任公司35kV 交流电力电缆到货抽检标准（2018版）

	55
	交流电力电缆附件
	低压交流电力电缆附件
	中国南方电网有限责任公司1kV低压电缆附件到货抽检标准

	56
	
	6~35kV 交流电力电缆附件
	中国南方电网有限责任公司10kV电缆附件到货抽检标准（2018版）；
GB/T 12706.4-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电缆附件及附件第4部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到；35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验要求

	57
	电缆支撑及防护构件
	电缆保护管
	DL/T 802.1-2023  电力电缆用导管技术条件 第 1 部分：总则

	58
	
	电缆沟盖板
	中国南方电网有限责任公司电缆沟盖板到货抽检标准（2018版）

	59
	
	电缆井盖板
	以设备采购技术规范书为准

	60
	
	电缆桥架
	超高压输电公司电缆桥架到货抽检标准（2017版）

	61
	
	电缆支架
	中国南方电网有限责任公司电缆支架到货抽检标准（2018版）

	62
	安健环用具
	高空作业安全工器具
	超高压输电公司防坠导轨到货抽检标准（2018）

	63
	化工
	涂料
	GB/T 1981.2-2009《电气绝缘用漆 第 2 部分：试验方法》

	64
	通信光缆
	管道光缆
	中国南方电网有限责任公司管道光缆到货抽检标准（2015版）

	65
	
	光纤复合架空地线光缆（OPGW）
	中国南方电网有限责任公司架空地线复合光缆（OPGW）到货抽检标准（2015版）

	66
	
	光纤复合相线光缆
	GB/T 13993.1-2016通信光缆 总则

	67
	
	全介质自承式光缆（ADSS）
	中国南方电网有限责任公司ADSS光缆到货抽检标准（2015版）

	68
	光缆金具
	OPGW光缆金具
	中国南方电网有限责任公司电力金具到货抽检标准

	69
	
	ADSS光缆金具
	中国南方电网有限责任公司电力金具到货抽检标准


2.2.3本项目的试验地点

本项目所涉及的所有性能试验项目均在中标人试验场地进行。
2.2.4本项目的验收安排
本项目签订框架合同，在合同周期内，招标人以《订单》（见附件三附表1）形式下发试验任务，以《订单结算确认单》（见附件三附表2）为依据据实开展试验辅助服务，项目按照实际完成工作量每年6月和12月各开展1次阶段性验收。在合同终止前1个月内或实际发生金额达到标包预估金额（600万元）时组织开展最终验收。

2.2.5本项目的技术服务承诺要求

中标人负责提供满足试验开展条件的辅助人员、场所、设备及试验所需的配套设施/耗材等，并保证辅助人员、仪器/设备、场地的有效性及可用性，试验涉及的仪器/设备及核心参数应在试验开始前取得具备CNAS/CMA资质的第三方出具的计量/校准证书，计量/校准时间不超过1年，试验开展所需全部配套设备/设施的采购、维护等费用均由中标人承担。

中标人负责辅助开展整个试验过程中试品的包装运输、流转、保存、记录等，费用由中标人承担；

中标人在试验结束后，应按招标人要求辅助整理试验数据及相关技术资料。

2.2.6本项目的包装、运输、贮存要求

试验样品进行试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

运输包装符合专业标准GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》的要求，所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗，并确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

中标人负责辅助开展测试样品的运输，涵盖试验开始前样品从招标人发往试验场地，及试验结束后样品由试验场地发往招标人指定地点，运输费用由中标人承担，随试验样品提供的技术资料应完整无缺。

项目实施要求

3.1中标人的一般责任

按照合同约定，完成招标工作范围内的全部工作。

若需向地方有关部门交纳有关的费用，由中标人自行承担。

本项目不得转让或分包。

3.2研究进度计划的编制及分段考核

中标人必须按招标人确认的进度计划组织研究，接受招标人对研究进度的检查和监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符合时，中标人应按招标人的要求提出改进措施，经招标人确认后执行。因中标人的原因导致项目实际进度与进度计划不符，中标人需实施改进措施且不得追加合同价款。

本项目采用《订单》的形式，对单项软硬件测试任务进行分派委托；采用《订单结算确认单》的形式，对单项软硬件任务进行评估确认。从签订《订单》到签订《订单结算确认单》之间，投标方应制定项目进度计划，明确里程碑，加强项目管控。

本项目以《订单》为单位进行实验检测任务的管控，任务完成后谈判对象/投标人与中标人签订《订单结算确认单》，明确完成该项任务实际发生的工作量。

招标人分阶段对中标人实际提供的实验检测辅助服务工作量进行统计，按双方签订的合同据实支付费用。

3.3项目结束

1)中标人必须按照本规范书约定的结束日期或经招标人同意顺延的计划完成项目。

2)因中标人原因不能按照本规范书约定的完成日期或招标人同意顺延的工期完成的，中标人承担违约责任。

3.4项目验收的形式与要求

本项目的具体验收方式及时间安排如下：

1）项目签订框架合同，项目验收分为阶段性验收与结题验收环节。合同周期内，招标人以《订单》（见附件三附表1）形式下发试验任务，以《订单结算确认单》（见附件三附表2）为依据据实开展试验辅助服务。项目按照实际完成工作量每年6月、12月各开展1次阶段性验收，在框架合同到期后次月或实际发生金额达到标包预估金额（600万元）时组织开展最终验收。

2）当项目达到合同条款约定的验收条件时，中标人应首先进行认真的自检，并在验收前七日以书面形式通知招标人组织验收，通知包括验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收材料，包括《订单》、《工作量结算确认单》及项目成果交付物。

3）招标方收到上述验收申请材料并确认无误后，在40个工作日内向中标方支付对应结算金额的100%。如订单在框架合同到期时尚未履行完毕的，甲乙双方可在相关订单履行完毕后，参照上述要求及时进行结算。
4）由于非中标方原因项目验收达不到验收标准及约定要求，招标方应要求有关单位修改，中标方按修改意见处理。

5）由于中标方原因项目验收达不到验收标准及约定要求，中标方应按招标方的要求进行补救或返工，并承担重新验收和返工的费用。

3.5项目质量安全保障

1）中标人应严格遵守本规范书关于项目的若干技术质量规定，制定严格的质量安全措施。中标人负责在整个项目过程中保证项目的质量和试验数据的可靠性。

2）由于中标人质量安全措施不力造成研究质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由中标人承担。

其它相关要求

本技术规范书的最终解释权归招标人。

附件一：技术差异表

	规范书条目
	技术规范书要求
	技术偏差
	详细说明
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件二：技术评审对照检查表

	序号
	评审内容
	评价要素
	自评结果

	
	
	
	自评结果
	详细说明
	证明材料索引

	1
	专用资格要求
	近年（投标截止日前3年至今）具有开展导地线等输变配电或光缆设备的检测项目业绩，须提供合同（首页、服务内容页、盖章签字页扫描件）和验收证明材料（发票或验收证明等）。
	
	
	


附件三：附表1《订单》（格式）
订单

	
	编号：【    】

	甲    方:【     】
	乙    方:【     】

	联 系 人:【     】
	联 系 人:【     】

	联系电话:【     】
	联系电话:【     】

	
	


根据甲乙双方订立的《XXX X 框架合同》（以下简称“主合同”，甲方合同编号为：【XXX】，乙方合同编号为：【XXX】），现将甲方具体委托工作事项明确如下：
	序号
	试品名称
	试验项目
	交付物要求
	服务时限
	预计数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	甲方委托部门
（盖章）
	经办人
	
	日期
	

	
	部门负责人
	
	日期
	

	乙方

（盖章）
	经办人
	
	日期
	

	
	负责人
	
	日期
	


注：

1、本订单未约定的事宜以双方在主合同中的约定为准。

2、本订单一式【肆】份,双方各执【贰】份，具有同等效力。

3、甲方的【采购上限金额】为【xxx万元】。主合同满足以下任一条件时即终止：（1）本合同正文1.3约定的框架合同有效期届满；（2）甲方累计采购金额满【采购上限金额 90 %】但不超过【采购上限金额100%】的，甲方发送书面合同终止通知至乙方，自通知到达乙方之时主合同即终止。
附件三：附表2《订单结算确认单》
订单结算确认单

甲方(委托方)：南方电网科学研究院有限责任公司
乙方(受托方)： XXXX                        
根据甲、乙双方订立的《 XXX 订单》（以下简称“订单”，编号为： XXX ），乙方已完成订单项下有关工作任务，现就订单结算事宜确认如下。
双方确认，订单的结算金额具体如下： 
	序号
	试品名称
	试验项目
	验收意见
	完成数量
	单价（元）
	结算金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


二、本订单结算确认单一式 肆 份，双方各执 贰 份，具有同等效力。

	甲 方 

委托部门
（盖章）
	项目负责人
	
	日 期
	

	
	部所负责人
	
	日 期
	

	乙 方 

（盖章）
	项目负责人
	
	日 期
	

	
	单位负责人
	
	日 期
	


附件三：附表3《框架合同执行与价款支付对账单》
框架合同执行与价款支付对账单

一、基本信息
甲方（委托方）：                  
乙方（受托方）                    
框架合同名称：                        
框架合同编号：                         
统计截止日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

支付明细表

	序号
	甲方需求部所
	订单结算单编号
	应支付金额

（元）
	实际支付金额（元）
	未支付金额（元）
	备注

	一、本次支付情况

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	二、已支付情况

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计
	/
	/
	
	
	
	


额度控制确认

2.1 框架合同采购上限金额：¥ 【             】元。
2.2 本次支付后，框架合同累计执行金额为：¥ 【              】元。
2.3 框架合同剩余可用额度为：¥ 【              】元。
2.4 本次支付后，框架合同累计采购金额  □未超出 / □已超出  框架合同采购上限金额。
四、 签字盖章确认

	框架合同承办部所意见：
	供应商确认栏：

	确认上述数据无误。
	本单位（供应商）确认：
经核对，截至 20__年 ____月 ____日，本单位与甲方签订的上述框架合同，累计已结算金额（含本次）共计人民币（大写）____________________ （¥____________________）。
本单位承诺：知悉该框架合同采购上限金额，并同意在合同有效期内，累计结算金额不超过采购上限金额。如有超额，本单位愿承担相应责任并退回超额款项。

	框架合同经办人签字：__________
承办部所负责人签字：__________
	供应商（盖章）：________________
授权代表签字：__________________

	日期：20____ 年 ____ 月 ____ 日
	日期：20____ 年 ____ 月 ____ 日




