附件：《技术交流申请表》
  编号：          
	供应商名称
	
	交流类型
	现场会议

	供应商联系人
	
	联系电话
	

	技术交流内容
	主题：国内特高压线路光纤复合架空地线（OPGW）光缆技术交流会

要点1：国内现有特高压直流线路常用OPGW光缆（OPGW-150mm²（20%ACS）、180mm²（30%ACS）、240mm²（20%ACS）、300mm²（14%ACS））的耐雷击能力：
（1）是否满足电力行标200C雷击指标要求（以单丝组成结构型式试验（含200C雷击)报告或同单丝组成结构雷击（200C)委托试验报告结论为准）；
（2）全套型式试验、雷击委托试验并出具正式报告所需周期评估。
要点2：不满足200C雷击指标情况下的技术优化方案。
[bookmark: _GoBack]要点3：各供应商光缆最大生产盘长，单丝直径增加对光缆最大盘长的制约性以及对设计、施工、运行的综合影响情况。
要点4：各供应商生产能力、供货周期及工程应用情况。




申请人：

	供应链管理部门意见
	




签名：        日期：





