南方电网科学研究院有限责任公司
基于国产软硬件的多物理场求解算法大规模并行计算测试零星采购技术附件
1、 采购范围及要求
[bookmark: _GoBack]按照TRSim多物理场计算基础软件研发规划的要求，开展适配国产软硬件平台的多物理场求解算法大规模并行计算能力测试。
1、具体采购范围及要求：
本项目采购范围为基于国产软硬件高性能计算平台的多物理场求解算法测试服务，多物理场求解算法的主要测试内容如下：
	序号
	主要测试内容

	1
	电磁频域复对称矩阵求解算法的性能测试

	2
	电磁矢量有限元稀疏阵求解算法的性能测试

	3
	电磁边界元稠密非对称阵求解算法的性能测试

	4
	结构刚度、质量对称正定阵求解算法的性能测试

	5
	结构阻尼对称半正定阵求解算法的性能测试

	6
	流体对流占优非对称阵求解算法的性能测试

	7
	ILU，bJacobi,AMG三类预处理子的性能测试


技术要求包括：
（1）多物理场求解算法运行环境配置：支持VPN连接方式及服务器远程登录；包括但不限于SLURM、多瑙等作业调度系统；包括但不限于OpenMPI、HyperMPI等MPI实现工具; 包括但不限于GCC、毕昇等代码编译器；包括但不限于CMake构建工具生成器；具备PETSc矩阵求解程序包及相应支撑软件；支持VS Code 远程连接。
（2）测试硬件环境：国产软硬件测试环境，提供不低于5,000,000（5百万）核时的多物理场求解算法测试条件，单计算节点双精度浮点数向量算力不小于16T FLOPS，计算节点CPU应包含高带宽内存（HBM），最大并行规模不小于10000计算节点。
（3）测试过程要求：针对上表中的主要测试内容，分别开展求解算法的求解速度、内存使用等性能测试，以及预处理子的加速迭代收敛性能测试，逐项记录测试过程数据并形成过程文档。
（4）测试成果交付要求：提交经审核盖章的《适配国产软硬件的多物理场求解算法大规模并行计算能力测试报告》1份，报告内容应至少包括上述7项测试内容的测试结果，并提交测试过程全套文档和数据记录。
（5）技术支持要求：24小时内响应采购人的技术、商务问题；主动排查、定位、解决测试过程中出现的问题。
2、完成时间及交付物
2026年12月10日前，完成全部测试内容，提交《适配国产软硬件的多物理场求解算法大规模并行计算能力测试报告》1份，以及提交测试过程全套文档和数据记录。
2、 资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。

	4
	报价单位应提供国产软硬件测试环境的证明材料，如设备采购合同、平台软、硬件配置清单；提供同类并行计算测试服务合同（不低于2项，格式见附件1）；提供本项目相关技术服务人员清单（不低于2人，格式见附件2）等。


3、 成交办法
根据各家响应文件,推荐报价在限价以内的最低价供应商成交。

附件1：相关项目业绩清单（格式）
	序号
	项目名称
	主要内容
	委托方及证明人
	项目签订时间
	项目完成时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


附录证明材料。
附件2：相关人员清单（格式）
	序号
	姓名
	学位
	职称
	近6个月
社保证明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


附录证明材料。


