打印机维修内容

一、富士施乐C3070柜式复印机
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]打印机型号为富士施乐C3070 CPS柜式复印机，出现的问题打印堵粉、漏粉、废粉回收等问题无法使用，需要上门维修：维修及更换打印机清洁组件、废粉组件、几处齿轮损坏件、设置调试及对整机进行清洁处理，打印机现状如下图：
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[bookmark: OLE_LINK6]打印机现状图
[bookmark: OLE_LINK4]二、佳能C3125柜式复印机
打印机型号为佳能C3125柜式复印机2台，2台打印机出现的故障基本一样：打印就提示“关闭再打开主电源”无法打印，红色/黑色的粉放进去无法卡紧，需要上门维修：更换下粉器、清洁组件、整机清洁及检测调试。打印机现状如下：
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三、维修清单
	序号
	产品名称
	品牌
	规格/型号
	数量
	单位
	备注

	1
	清结组件
	富士施乐
	C3070
	1
	套
	

	2
	废粉组件
	富士施乐
	C3070
	1
	个
	

	3
	齿轮组件
	富士施乐
	C3070
	1
	批
	

	4
	下粉器组件
	佳能
	C3125
	8
	套
	每台4套为4种颜色

	5
	清洁组件
	佳能
	C3125
	2
	套
	

	6
	技术服务费(含检测、维修、清洁、安装调试、上门等费用)
	3
	台
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