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技术规范书

1、 项目概况
为保障公司投标业务开展过程中，电脑高负载工况下的稳定运行，解决系统响应迟缓问题，满足投标工作紧迫的时限要求，拟采购内存条，对 6 台笔记本电脑实施内存扩容，改善设备运行性能。本规范书明确各项技术参数、功能要求及验收标准，作为采购与验收依据。
2、 总体技术要求
1. 本次采购内存条为笔记本专用内存，单条容量 16GB，规格 DDR5，工作频率 5600MHz，需兼容本次待扩容的 6 台笔记本硬件平台，安装后可稳定识别，无硬件兼容性报错。
2. 产品为全新正品，无翻新、无维修痕迹，符合 JEDEC 国际内存标准，支持笔记本原有内存组成双通道，扩容后能够显著提升多文档、多软件并发高负载场景下系统响应速度，满足投标业务多任务同时运行需求。
3. 内存工作稳定可靠，长时间高负载连续运行无蓝屏、死机、自动重启、内存报错等现象；工作噪声低，散热性能良好，适配笔记本内部狭小安装空间。
4. 产品需提供原厂质保，供货时附带产品合格证、原厂质保相关证明材料。
5. 供应商须负责现场安装调试，完成后进行整机稳定性测试，确保 6 台笔记本扩容完成后各项功能正常，达到预期性能提升效果。
3、 规格参数
	序号
	项目
	技术参数要求
	备注

	1
	产品类型
	笔记本内存条，适配联想 Y7000P 机型
	

	2
	单条容量
	16GB
	共采购 6 根，用于 6 台联想 Y7000P 扩容

	3
	内存类型
	DDR5
	

	4
	工作频率
	5600MHz
	

	5
	行业标准
	符合 JEDEC DDR5 标准
	

	6
	硬件兼容性
	完美适配联想 Y7000P，可与本机原有内存混插，成功组建双通道；操作系统可完整识别全部内存容量，无蓝屏、不认内存、兼容性报错等问题
	

	7
	产品品质
	全新原厂正品，非拆机、翻新、维修件
	

	8
	运行性能
	投标业务多文档、多软件并发高负载场景下长时间稳定运行，无死机、内存报错、自动重启现象，有效提升系统响应速度
	匹配投标工作高负载使用场景

	9
	质保要求
	原厂质保≥3 年，供货附带产品合格证、原厂质保凭证
	

	10
	配套服务
	供应商负责现场拆机安装、整机调试、稳定性压力测试，交付前现场验证内存识别与整机运行效果
	



（三）交付物
1、硬件实物：16GB DDR5 5600MHz SODIMM 笔记本内存条 6 根，适配联想 Y7000P 机型，全新原厂正品。
2、产品证明材料：每根内存条对应的产品合格证、原厂质保凭证，质保期限满足技术要求。
3、现场实施服务：完成 6 台联想 Y7000P 笔记本内存安装、硬件调试、兼容性验证、高负载稳定性测试。
四、验收及结算
1.根据成交单价和实际需求数量结算。
2.到货后，采购方需对内存条测试（运行1小时无异常）。验收合格后出具验收单，双方签字盖章。成交方开具对应款项的增值税发票后40个工作日内，采购方完成支付。

