广西电网公司防城港供电局输电所技术业务
用房项目测绘、测量类服务零星采购项目
一、项目地点
防城港市港口区
二、服务内容
  负责组织开展广西电网公司防城港供电局输电所技术业务用房项目测绘、测量类服务，地形测绘及数据编辑，确保项目的设计、施工和管理过程中能够准确、全面地了解工程区域的地形、地貌、地质及其他相关要素；开展宗地图、房产分户图等办理房屋不动产权所需要的所有测绘工作，并出具相应的测绘成果及报告，递交满足相关制度、标准、规程、规范要求的完整资料。
1.测绘要求：
（1）精度要求：测绘工作应遵循国家和行业相关标准，确保测绘数据的准确性和可靠性。对于关键区域的测绘，应适当提高精度要求，以满足工程设计和施工的需要；
（2）数据处理：测绘数据应及时整理、分析和处理，确保数据的有效性和可用性。处理过程中应遵循相关规范和标准，确保数据的完整性和一致性；
（3）提交成果：测绘完成后，应提交详细的测绘报告、图纸和数据文件，包括电子和纸质版本；
2.分析计算工作量费用要求：
（1）按国家标准《测绘生产成本费用定额》（财建[2009]17号）计算费用；
（二）时间安排
本次测绘任务的时间安排应根据工程的实际进度和需要进行合理安排。测绘工作应在确保质量的前提下，尽量缩短工期，以满足工程的实际需求。
（三）保密要求
测绘工作涉及的地理信息数据具有一定的保密性，相关人员应严格遵守保密规定，确保测绘数据的安全性和保密性。未经许可，不得擅自泄露、传播或利用测绘数据。
（四）责任与义务
参与本次测绘任务的人员应履行相应的责任和义务，确保测绘工作的顺利进行和高质量完成。同时，应积极配合相关部门和单位的工作，为工程的顺利推进提供有力支持。
三、投标人资质要求
通用资格：
1.在中华人民共和国境内注册，持有合法有效的法人证书（或法人身份证明文件）或其他组织证书（或其他组织证明文件）。    
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的，不得参加同一标包（标段）投标或者未划分标包（标段）的同一招标项目（标的）的投标。
3.不接受联合体投标。
4.其他不得存在的情形：被相关政府部门实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目的；在中国南方电网有限责任公司范围内被纳入供应商预警名单或处理名单实施不接受投标处理、市场禁入处理，且未解除的。
   专用资格：
拟任项目负责人应具备中级及以上工程师资格（测量专业）
四、结算方式
本项目经验收合格后结算，结算金额按成交金额。
合同生效后，承包方完成发包方指定工程测绘任务并出具满足地方政府相关部门的要求测绘成果及报告，承包方按结算价格的100%向发包方出具增值税专用发票，甲方按票面金额于收到合格票据之日起60日内完成支付。
五、服务关键环节目标要求
出具测绘报告，确保测绘成果在办理合规性手续时能够满足地方政府相关部门的要求。
六、服务期限
合同签订之日起至甲方取得不动产权证，其中每项测绘并出具满足政府相关部门认可的成果及报告的期限为发包人通知承包方进场之日起30日内完成。
    七、推荐原则：推荐报价在限价以内的最低价供应商成交。
附件：
1.项目清单（附后）
[bookmark: _GoBack]2.项目工程数量（附后）

附件1

项目清单
	序号
	项目名称
	基底面积
(平方米)
	建筑面积
(平方米)
	建设地点

	1
	防城港供电局输电所技术
业务用房
	1909.35
	13217.00
	防城港市港口区

	备注：面积以实际测绘面积为准。







附件2
	项目名称：防城港供电局输电所技术业务用房项目

	序号
	工作项目
	单位
	测量测绘数量
	备注

	1
	1：500工程测图
	幅
	1
	

	2
	建筑物放线
	件
	1
	

	3
	 验测平面位置
	边
	1
	

	4
	验测高程高度
	栋
	1
	

	5
	规划面积测量
	平方米
	13217㎡
	

	6
	房产竣工测绘
	平方米
	13217㎡
	

	备注
	1.本项目经验收合格后结算，结算金额按成交金额。
2.总价报价低于或等于最高限价的为有效报价。总价报价低于最高限价的80%，必须在报价文件中附成本分析报告，成本分析报告需充分说明总价费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验，否则视为实质上不响应采购文件要求，作否决处理。响应报价供应商须对报价明细中所有项进行报价，报价不完整的，视为实质上不响应采购文件要求，作否决处理。 




