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贵州电网公司本部2024年节水型企业创建服务项目
采购文件

一、项目概况
根据贵阳市节水办《关于开展水量平衡测试及节水载体复查工作的通知》（筑节水字﹝2023﹞37号）要求，结合贵州电网公司本部现状，决定开展贵州电网公司节水型企业创建工作。
现针对我司管理2栋主要建筑物（电力科研楼、电力实训楼）发出水平衡测试外委服务的公开邀请。
测点建筑简况：
1、电力科研楼：坐落地址“贵阳市南明区滨河路17号”，1998年建成投用；主楼使用面积28129平方米，地下1层、地面27层；辅楼使用面积4445平方米，地下1层、地面8层；主要用水设施为卫生间大小便器、洗涤龙头、淋浴龙头、餐厅厨房设施、中央空调水循环设备、消防设施等。
2、电力实训楼：坐落地址“贵阳市南明区观水路116号”，2017年建成投用；办公楼使用面积14173平方米，地下2层、地面20层；停车场使用面积5764平方米，地下3层、地面1层；主要用水设施为卫生间大小便器、洗涤龙头、淋浴龙头、餐厅厨房设施、中央空调水循环设备、消防设施等。
二、供应商资格要求
无
三、服务内容清单
对贵州电网公司管理2栋主要建筑物（电力科研楼、电力实训楼）开展水平衡测试，服务内容包括但不限于以下：
1、完成现场深度踏勘。
2、编制水平衡测试工作方案，明确组织措施、技术措施及安全措施，工作方案经我司批准后方能执行。
3、合理安排测试时间，不得影响正常办公。
4、出具完整、全面的水平衡测试报告。
[bookmark: _GoBack]5、完成《节水型企业申报材料》组织及编制。
6、其他经双方认同的工作配套事宜。
四、遵循标准
《中华人民共和国水法》
《节约用水条例》
《贵州省节约用水条例》
《关于开展公共机构节水型单位建设工作的通知》(水资源〔2013〕389号)
《水平衡测试通则》（GB/T 12452-2022）
五、服务期要求
成交通知发出日后60日内。
六、转/分包规定
本项目不允许转包、分包。
七、项目交付成果
1、完成《贵阳市非工业水量平衡测试报告书》；
2、完成《节水型企业申报材料》组织及编制，助力贵州电网公司成功申报“节水型企业”。
八、项目结算方式
1、本项目无预付款、无履约保证金要求。
2、本项目无质保金要求。
3、项目成果交付后，供应商出具等额增值税发票30日内，贵州电网公司完成一次性成交款项支付。
九、采购成交
采购人对满足以下“符合性条款”且报价最低的供应商发出“成交通知书”。
符合性条款要素：
1、提供有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；
2、按格式提供《项目承包服务承诺书》；
3、按格式提供《报价明细表》，且报价明细汇总价等于采购总报价。


十、项目承包服务承诺书（格式）

项目承包服务承诺书

致： 贵州电网有限责任公司  
关于贵司       贵州电网公司本部2024年节水型企业创建服务项目       的采购发包，如若成交，我司承诺如下。
1、我司完全响应贵司采购文件要求的所有内容，包括但不限于项目“范围、工期、技术、安全、质量、付款”等要求。
2、我司不会与贵司项目相关人员发生违反廉洁管理规定的往来事宜。
3、我司对项目履约资料及项目成果严格保密，对因我司泄密产生的后果及经济损失负责。



                         供应商（盖章）：             
                                2024年    月    日


十一、报价书

	序号
	工作事项
	工作内容
	数量
	单价
（元/人▪天）
	合计
（元）

	
	
	
	人
	天
	
	

	1
	工作准备
	包括现场踏勘、资料收集、数据准备、工作机具准备等
	
	
	
	

	2
	水平衡测试
	编制工作方案（经审批），沟通测试时间，按步骤开展测试
	
	
	
	

	3
	报告编制
	编制测试报告，送检报批
	
	
	
	

	4
	其他
	措施费、管理费、印刷费、报检费等
	

	总计（元）
	

	注：以上报价均为含税价。







                     供应商（盖章）：             
                                    2024年    月    日
