百色局零星采购项目技术要求附件
[bookmark: _GoBack]（百色局2024年第一批职工技术创新项目-基于点云数据联动的外破安全距离监测装置）

1、 资格要求
	资格资质要求

	1.资质要求
	1、中华人民共和国境内注册合法运作的法人或具有法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担施工项目的能力和独立履约合同的能力。
2、投标方如有诚信和廉洁方面的不良记录，不接受其报价。3、投标方在被南方电网公司或超高压输电公司或百色局暂停或取消投标资格期间，不接受其报价。
4、不接受联合体报价。
5、投标方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目报价。

	2.业绩要求
	/

	3.其他要求
	/


2、 商务要求
	工程或服务类

	1.服务要求
	应成立项目研发组，并提供项目研发组机构组成表。

	2.服务地址
	项目研发阶段不做限制，成果交付试用应在百色局所辖线路范围内开展。

	3.服务期限要求
	2024年11月30日前

	4.服务人员要求
	/

	5.发票要求（如有）
	需提供符合规定税率的全额发票。

	6.结算及支付条件
	项目研制服务完成且验收通过后，投标方向招标方提供全额发票，招标方收到全额发票后，60日内一次性支付全部费用。

	7.服务方式要求
	投标方自行确定项目研发、测试地点，项目成果试用、交付、验收在广西百色市百色局办公大楼。

	8.售后服务
	本项目售后服务期限为一年，售后服务期限内应提供免费维修服务。

	9.其它
	①、报价包含所需全部费用；②、交付的基于点云数据联动的外破安全距离监测装置不得使用美光公司产品。


3、 技术要求
	服务类

	1.技术服务内容（含工作量）
	1）开展点云数据采集与处理的技术研究。通过对输电线通道空间内大型器械物体结构进行扫描，获取物体大小及相对位置信息，生成点云扫描文件，根据需求导出多类数据成果，包含CAD环境下的多段线、真正射影象、二维平面图、点云、三维网格和三位多段线等。根据导出数据成果进行点云三维建模，通过三维实景应用软件，将生产好的数据发布到网络上，可以实现实景的浏览、量测等功能。
2）开展点云数据结合视频图像数据的研究，对安全距离综合研判。视频图像设备依据前端识别，对大型器械在所摄画面中的相对位置、以及对输电线路的相对位置表现出来，当点云数据完成物体与线路安全距离感知后，在该场景对两者距离参数进行赋予，最终输出物体实景与物体实际距离。
3）开展外破场景输电线路与大型器械安全距离告警规则与机制的研究。设定大型器械识别与安全距离告警阈值，设定实时告警规则，设定告警流程等，建立异常场景识别、监测、研判、告警、消除一系列处理架构。
4）交付基于点云数据联动的外破安全距离监测装置1套。
5）交付基于点云数据联动的外破安全距离监测技术研究报告1份。

	2.涉及服务的相关仪器设备型号规格
	/

	3.技术服务质量要求及验收标准
	①、基于点云数据联动的外破安全距离监测装置，能结合视频图像数据与点云数据，输出输电线路外破场景监测结果，实现异常实时告警与隐患实时监测，并通过百色局组成的验收小组验收。
②、基于点云数据联动的外破安全距离监测技术研究报告，需通过百色局组成的验收小组验收。

	4.其它
	


4、 [bookmark: _Toc432171539][bookmark: _Toc350159239][bookmark: _Toc351322324]工作内容及数量
	采购工作内容
	单位
	数量

	对基于点云数据联动的外破安全距离监测装置开展研究
	项
	1



5、 需提交的证明文件
无
