	复合绝缘子免拆式伞裙修复装置研究-技术要求

	一、项目主要解决问题
我局所管辖线路部分地区处于鸟害分布地区，随着新线路不断增多，多数新建杆塔采用复合绝缘子，在运行期间会出现被鸟雕琢情况导致复合绝缘子伞裙破损，严重的会影响绝缘子串憎水性能和绝缘。出现这种情况后，以往都是采用带电作业（等电位+地电位）或停电更换整串复合绝缘子方式处理，特别长达10米以上的特高压绝缘子，该处理方式难度大，运输困难，成本高，安全风险也高。需要大量大型工器具和多名作业人员配合才能完成工作任务。

	二、项目研究内容
[bookmark: _GoBack]研制复合绝缘子免拆式伞裙修复装置。此装置和配方将适用于架空输电线复合绝缘子伞裙现场免拆式修复，可在停电检修和带电作业中广泛使用，在作业过程中直接利用此装置对运行中的破损复合绝缘子进行修复，无需将运行中的复合绝缘子下放置地面处理，修复后不影响复合绝缘子性能。

	三、预期成果
1. 复合绝缘子免拆式伞裙破损修补装置1套。（效果如下图所示）
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2. 修补后不影响复合绝缘子性能
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