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	序号
	项目
	技术参数

	1
	性能
	传输速度≥10Gb/s（万兆）

	2. 
	连接类型
	≥2*SFP+

	3. 
	支架
	全高和半高、适合4U服务器使用

	4
	传输介质
	光纤

	5
	全双工/半双工
	支持

	6
	传输距离
	根据不同的光纤类型，如 850nm/1310nm 等，距离可能为 500m/10km/20km 不等；

	7
	总线类型
	如 PCI-E x8 等

	8 
	速度
	≥8GT/s

	9 
	支持系统
	Windows*/linux*/vmware*等多种操作系统

	10 
	LED灯
	用于指示工作状态

	11 
	以太网存储
	 ISCSI，NFS

	12
	配置要求
	单卡配置：10G多模光模块≥2个

	13
	维保服务
	★提供三年维保和售后技术支持服务
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