

[bookmark: _Toc339216643][bookmark: _Toc371453820][bookmark: _Toc244916004][bookmark: _Toc371343936][bookmark: _Toc323572795][bookmark: _Toc274903054][bookmark: _Toc371343937][bookmark: _Toc339216642][bookmark: _Toc274902993][bookmark: _Toc371453819]技术要求：
	[bookmark: _Toc399839020][bookmark: _Toc371153697][bookmark: _Toc371344042][bookmark: _Toc369269815][bookmark: _Toc372699294]物资名称
	规格型号
	计量单位
	需求数量
	参考图片

	感温试纸（阀配件，标签）
	1、 英国THERMAX温度贴10格A型热敏试纸40-71℃测温纸，每本共10条感温试纸。 
2、 提供方须采取冷冻方式，确保感温试纸不发生变色。
	条
	2000
	[image: IMG_256]

	遇水变色试纸（测温条）
	1、 遇水变红不干胶标签，8cm宽，100m/卷。
2、 运输过程中需保持干燥，不得变色。
	卷
	10
	[image: IMG_256]


[bookmark: _GoBack]交付时间及地点要求：产品交货时间为成交后20日内，交货地点为广西柳州市城中区海关路22号。
产品生产日期及售后要求：产品生产日期不得早于交付日期前120天，产品出现质量问题12个月内包换。
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