1、 项目信息
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1.1.项目名称：一种智能互动式配电自愈实训装置技术服务
1.2.采购编号：                 
1.3.项目概况：本项目为一种智能互动式配电自愈实训装置技术服务，使实训装置具备以下功能：
1.故障模拟功能：装置能够设置线路的故障模拟类型，应能支持模拟单相接地、两相短路、两相短路接地及三相短路等常见故障类型。
2.线路模拟功能：装置操作面板结合实际馈线GIS单线图，在操作面板上可灵活设置各电房开关柜故障指示器动作或各DTU回路故障告警情况，真实模拟在馈线跳闸后各开关的故障指示情况。
3.延时设置功能：装置能够直观体现不同自愈模式的线路在故障情况下，故障故障自动隔离及自动转供情况。并可通过继电器延时设置，实现开关自动延时分合闸的效果。
4.手动操作功能：该装置的操作板上可通过“拉”、“合”操作真实模拟柱上刀闸/线路分段开关的开、合情况。
此外，采购完成后，中标公司需配合项目组人员进行技术的设计、测试及技术验证等服务，还需协助采购方申请发明专利1项。

