2024年南网大数据公司南网总部数据中心末端空调动力改造工程项目监理服务技术要求

[bookmark: _Toc301258140]我公司拟对南网总部数据中心末端空调进行UPS动力改造。本项目主要工作内容包括：
1、 采购范围
南网总部数据中心末端空调动力改造工程项目监理服务。
2、 服务内容
南网总部数据中心末端空调动力改造工程项目监理服务。
3、 技术要求
（一）、目标要求
总体要求：
☆监理单位资质要求为房屋建筑工程监理丙级及以上资质；
[bookmark: _GoBack]☆项目人员要求为总监、专业监理工程师参与项目，监理代表现场巡视。
监理单位应当按照项目建设目标要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目进行全程驻场监理。对工程的各个阶段及各个层面进行全方位管理与协调。对工程质量、进度和支付及变更等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。保证能按质、按量、按期实施完成。
项目质量目标：监控承建单位质量体系的建立与有效执行，促使建设项目实现合同和设计书中的各项功能，并使项目建设符合国家、省、市的有关质量标准和设计书中的质量要求。
安 全 目 标：认真贯彻安全生产法律法规，建立健全安全管理体系，全面负责监理服务期间的日常安全工作。
投资控制目标：通过可操作的付款控制流程，为业主方付款提供足够的依据；制定相关的变更控制流程，严格控制设计变更，保证业主方的投资的效果。
（二）、技术规范及要求
1. 技术（规范）标准
1.1建设监理规范
本项目工程监理执行《建设工程监理规范》（GB50319-2013）。
1.2建设技术规范
本项目工程执行国家和电力行业现行的有关规范、规程和技术标准。本工程主要采用的规程、规范、标准与管理文件应为其最新版本，如下内容（但不限于）：
(1)《数据中心设计规范》GB50174-2017
(2)《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)
(3)《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2000）
(4)《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）
(5)《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2001）
(6)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）
(7)《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）
(8)《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》（GB5024-2002）
（9）《通风管道技术规程》（JGJ141-2004/J363-2004）
（10）《压缩机.风机.泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）
(11)《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-2010）
(12)《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》（GB50185-2010）
(13)《制冷设备.空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）
(14)《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ174-2010）
(15)《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）
(16)《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）
(17)《低压配电设计规范》(GB50054-2011)
(18)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)
(19)《数据中心电信基础设施标准》(TIA942)
(20)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2009）
(21)《电气安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）
(22)《外壳防护等级（IP代码）》（GB4208-2008）
(23)《电工用铜、铝及银触合金母线第一部分：一般规定》（GB5585.1-2005）
(24)《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部发型式试验成套设备》（GB7251.1-2005）
(25)《低压成套开关设备和控制设备第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》（GB7251.2-2006）
(26)《低压成套开关设备和控制设备第2部分对母线干线系统的特殊要求》（IEC60439-2）；
(27)《低压配电设计规范》（GB50054-95）
(28)《密集绝缘母线干线系统（密集绝缘母线槽）》（JB/T9662-1999）；
(29)《母线槽(母线干线系统)》（ZBK36002-89）
(30)《密集绝缘母线槽》（ZBK36003-89）
(31)《计算机机房活动地板的技术要求》（GB6650-86）
(32)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）
(33)《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（GB/T50312-2000）
(34)《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）
(35)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
(36)《工业设备及管道绝热工程施工规范》（GB50126-2008）
(37)《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》（GB50185-2010）
(38)《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-2010）
(39)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）
(40)《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）
(41)《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
(42)《建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程》（CECS94：97）
(43)《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）
(44)《机械设备安装工程施工及验收通用》（GB50231-2009）
(45)《工业安装工程质量检验评定统一标准》（GB50252-2010）
(46)《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95_2005）
(47)《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）
(48)《火灾自动报警系统施工与验收规范》（GB50166-2007）
1.3 强制性条文规范：
本项目工程严格执行国家和电力行业现行的强制性条文，且应为其最新版本，包括但不限于如下内容：
《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部 81 号令）
《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）
《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）
《基建工程强制性条文实施办法》
招标人建设工程执行强制性条文涉及的其它法律、法规、规程、规范及技术标准。
以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，投标方应使系统的施工及选用的设备和材料符合最近的国际、国内标准，并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。
2. 技术要求
 本项目的技术要求包括但不限于以下内容 ：
（1）应严格按照施工验收规范及国家、地方颁布的相关技术规范对本工程进行监理。 
（2）监理人应当根据招标人的要求，客观、公正的执行任务。
（3）监理人中标后不得转让工程监理业务，也不允许其他单位假借中标人的名义执行监理业务，不得从事超越监理合同规定权限的活动。属于专业性比较强，必须另行委托监理，应征得招标人同意，其费用仍由监理人承担。
（4）本工程隐蔽项目要求施工单位自检后，经监理人检验合格后，方可进入下道工序。
（5）工程竣工后，认真审核施工竣工资料，并签字盖章。
（6）配备专职的监理技术档案管理人员，根据监理规范要求，保存全部技术资料和基础数据，并在工程竣工后提交招标人存档。如监理报告、现场证物照片等。
（7）派驻的监理人员应满足本工程需要和广东省建设厅关于监理人员配置的有关规定，且必须备案，全职常驻于本工程，派驻的总监理师及监理工程师在本项目未结束前未经招标人同意不得更换。否则，招标人有权拒付监理费或终止监理合同。
（三）、监理服务内容
（1）项目设计阶段监理
促使工程计划、设计方案满足工程的需求，并符合相关的法律、法规和相关技术标准；协助业主单位、承建单位消除设计文档在进入工程实施前可以预见的设计缺陷。
（2）建设方提供设备招投标阶段监理
A.协助建设方确定用户需求；
B.协助建设方编写工程招标文件；
C.组织投标文件评审；
D.对中标人技术方案的进一步优化，提出审核意见；
E.协助建设方与中标单位谈判签订项目建设合同。
（3）设备/材料采购监理
A.审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；
B.订货进货验证；
C.组织到货验收；
D.设备鉴定、移交等。
（4）工程实施阶段监理
A.工程开工前的监理
召开设计联合会，审核并细化施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解工程需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成工程实施的障碍；
审核工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；
审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行监督；
审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；
审核工程实施人员：确认施工方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；
审核《项目实施计划》；
B.实施准备阶段的监理
审批开工申请，确定开工日期。
了解承包商设备订单的定购和运输情况；
了解施工条件准备情况；
了解承包商工程实施前期的人员组织、施工设备到位情况；
编制工程各个子项目监理细则；
签发开工令。
C.实施阶段的监理
工程材料、硬件设备的供货计划的审核；
工程材料、硬件设备的进场、开箱和检验；
促使工程中所使用的产品和服务符合招标书、合同及国家相关技术标准的要求；
对工程施工各个阶段的安装工艺进行检查；
组织隐蔽工程验收；
审核项目各个阶段进度计划；
督促、检查承建单位进度执行情况；
审查工程变更，提出监理意见；
审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；
按周（月、旬）定期向建设方报告工程情况；
组织召开工程例会和工程专项会议。
（5）运行阶段监理
A.协助业主确认工程进入试运行；
B.监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；
C.进行试运行期系统检测或测试，做出检测或测试报告；
D.对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次检测；
E.进行试运行时间核算；
F.协助业主确认试运行通过。
（6）验收阶段监理
A.工程验收阶段
对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；
监督检查承建单位的用户培训工作，检查工程各式用户文档；
组织系统初步验收；
审查承建单位提交的竣工文档；
协助业主单位组织专家评审会；
签署工程验收报告；
审核工程结算；
审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；
向建设单位提交监理工作总结；
将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交建设方；
系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。
B.工程移交阶段：
系统的设计方案的全部移交；
设备、软件、材料等的验收文档核实；
工程施工文档的移交；
工程竣工文档的移交；
工程项目的整体移交。
（7）全阶段的项目协调
监理单位应在建设单位的监督、指导下展开工作，项目期间监理方应负责协调投资单位、设计单位和各施工单位的关系，定期召开联合会议，保证项目进度的顺利进行。
（四）、监理职责
应积极履行以下职责：
（1） 就工程建设中的有关事项向甲方提出建议；
（2） 协助甲方进行设备采购等招标工作；
（3） 对工程施工组织设计、施工措施及技术方案进行审核；组织设计交底；主持图纸会审等。按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告；
（4）对施工图及施工图结构安全性方面进行审查；
（5）监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告并征得甲方同意。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方作出书面报告；
（6）按本合同的规定发布信息、指令和通知；
（7）在重要工序施工过程中进行旁站监督并签字确认。乙方应在合同生效后【14】天向甲方提供【重要工序施工过程】监理计划表，经甲方批准后执行。如【主要设备的安装】等工作必须全过程现场监督； 
（8）按照国家颁发的相关质量监督规范和国家最新颁发的【相关质量监督法律、法规】有关规定配合质量监督工作；
（9）对工程中使用的设备、材料和施工质量进行检验，对于不符合设计要求和施工承包合同或国家有关质量标准的材料、设备，有权通知施工单位停止使用或采取其他补救措施；施工质量不符合施工承包合同或有关质量标准时，要求施工单位根据施工承包合同的规定进行整改或返工；
（10）对工程实施过程中的施工工艺进行监督，对不符合国家或行业标准的施工工艺予以制止，责令整改，直至发出停工令；
（11）根据工程和所涉及专业配备具有相应资质的安全监理工程师，对安全生产、消防与施工环境保护、水土保持措施进行监督；
（12）对工程施工进度进行检查和监督，对合同工期予以签认；
（13）按照施工合同约定的工程量和价格范围，对施工单位完成的工作量和工程款支付凭证进行审核和签认；监督施工单位对安全防护、文明施工措施费用的投入和使用；
（14）对施工人员进行管理，并执行甲方所要求的安全技术交底，要求施工单位撤换不称职的现场人员或分包商；
（15）按照有关规定和要求进行安全文明施工的管理；
（16）协调各承包商的交叉施工作业；
（17）定期组织项目进度会议，以书面形式向甲方报告监理工作,每周报告一次；
（18）应建立现场安全检查制度，按要求组织开展安全生产、文明施工检查。乙方每月至少组织2次安全生产、文明施工大检查，并召开检查情况通报会议，对存在的问题和隐患要及时发出纠正通知单，督促、跟踪相关单位限期整改。应根据工程实际及季节、气候特点组织防台防汛、防火、防雷及节假日安全大检查等专项安全检查。
（19）主持并组织相关各方进行主要设备调试、工程初验、试运行、工程终验、竣工、竣工结算等工作。
（五）、监理人员素质要求
本项目监理的特点是技术涉及面广，涉及到项目的各个阶段，因此要求监理机构必须配备具有设备监理、 集成监理等经验的监理工程师，主要监理人员还须具有丰富的项目管理经验。

（六）《监理工作内容》
监理工作内容
监理工作主要是依据国家的法律，法规和对建设监理的有关规定，在本工程项目建设过程中协助业主进行以控制投资、进度、质量和安全为核心的监督、管理、协调等服务，使本工程项目全面地实现投资目标，进度目标，质量目标和安全目标。
1．质量控制主要工作服务内容：
1.1质量的事前控制：
1.1.1确定质量标准，明确质量要求。
1.1.2确定本项目的质量监理控制体系。
1.1.3审查承包人选择的分包单位、试验单位的资质并提出意见。
1.1.4督促承包人建立并完善质量保证体系。审查承包人质保体系文件和质保手册，并监督实施。
1.1.5检查施工现场建筑工程所用的原材料，构配件的质量，不合格的原材料与构配件不得在工程中使用。检查材料的采购，保管，领用等管理制度并监督执行。对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。未经监理工程师的签字，主要材料，设备和构配件不准在工程上使用和安装，不准进入下一道工序的施工。
1.1.6参与现场设备的开箱验收工作，检查其运输，保管措施。
1.1.7查验重要施工机械，起吊设施经检验的有效合格证件；检查承包人试验及其试验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验，测量与试验设备的有效合格证件。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。
1.1.8参与施工图阶段的设计方案讨论，核查是否符合已批准的可行性研究报告及有关设计批准文件和国家、行业有关标准。重点是技术方案、经济指标的合理性和投产后的运行可靠性。
1.1.9监督检查设计单位提出的设计文件(如有必要时，可对主要计算资料和计算书进行核查)是否符合已批准的可行性研究、施工图设计文件及有关规程、规范和标准。
1.1.10核查施工图方案是否符合施工图设计审批文件，是否进行优化。
1.1.11组织主持审查和确认承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、确保安全及文明施工措施。主持审查调试计划、调试方案、调试措施、调试报告。审查承包人须报甲方的重要工序的作业指导书。
1.2质量的事中控制：
1.2.1施工工艺过程质量控制：现场检查、旁站、量测、试验，负责制定并实施重点部分的见证点（W点），停工待检点（H点），旁站点（S点）的工程质量监理计划，乙方员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。要配备一定数量的旁站乙方员以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。
1.2.2工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，停工待检点必须经监理工程师签字后才能进入下一道工序。
1.2.3主持分项，分部工程，关键工序和隐蔽工程的质量检查与验评，代表业主进行预验收。定期召开质量分析会，通报质量状况，分析质量趋势，提出改进措施并监督实施。
1.2.4做好设计变更及技术核定的处理工作。核查设计变更并跟踪、检查是否按已批准的变更文件进行施工。未得到甲方书面批准的设计变更通知单前，不得同意施工单位提前实施变更内容。
1.2.5工程质量事故处理：分析质量事故的原因，责任；审核，批准处理工程质量事故的技术措施或方案；检查处理措施的效果。监理部可将承包人在工程中的不合格项分为处理，停工处理，紧急处理三种，并严格按提出，受理，处理，验收四个程序进行闭环管理，乙方员对不合格项必须跟踪检查并落实。
1.2.6行使质量监督权，下达停工指令。
1.3质量的事后控制：
1.3.1参与工程分部试运行及整套试运行。
1.3.2组织单位，单项工程竣工预验收。
1.3.3组织对工程项目进行质量评定。
1.3.4审核工程技术文件资料。
1.3.5协助甲方准备竣工验收资料与投产工作。
1.3.6缺陷责任期质量控制的任务。承担质量保修期监理工作，对工程质量缺陷进行检查和记录，调查分析并确定责任，对修复后的工程质量进行验收和核实费用，合格后予以签认。
1.3.7审核承包人的《质量保修证书》。
1.3.8检查，评定工程质量状况，督促承包人修复质量缺陷。
1.3.9在缺陷责任期结束后，移交相关资料。
2．进度控制主要工作服务内容：
2.1负责与承包人商定设计图纸和文件在满足工程施工总进度要求前提下提交的时间表，并负责检查，督促、协调工作。
2.2参与工程施工进度和接口的协调。编制施工阶段进度控制的相关管理制度。
2.3 根据甲方制定的里程碑计划及一级计划编制二级计划，监督承包人编制三级计划，并监督实施。
2.4审核施工承包人上报的工作计划，审批施工承包人提出的修改目标计划要求。随时盘点工程进度，对造成工程进度滞后的原因进行分析，提出改进意见与建议，报送甲方并监督实施。
2.5审查承包人单位工程，分部工程开工申请报告。根据甲方的授权范围，签发单位工程开／停工令。
2.6协助并监督承包单位实施进度计划。
2.7审批工程延期。
2.8向甲方提供进度报告。
2.9督促承包单位整理技术资料。
2.10审批竣工申请报告，组织竣工验收并签署竣工验收报告。
2.11整理工程进度资料。
2.12对不能按时，按要求提交施工进度计划报审或者不能按要求修改进度计划的承包人，提出处理意见，直至签发停工令。
2.13及时处理承包人提交的各种工程技术报表，及时回答承包人提出的各类与监理业务有关的问题，不可因此而影响工程进度。
3．投资控制主要工作服务内容：
3.1审核工程进度价款结算文件。
3.2认真做好索赔的取证工作和有关的事实核查，为业主提供完整可靠的处置依据。
3.3协作甲方处理争议和索赔。
3.4随时向业主提供建设资金的使用情况，使之能有效地调度与运作，这些资料具有可追溯性，是最终工程结算的依据。
4．安全控制、文明施工管理、合同及信息管理、协调等方面的主要工作服务内容：
4.1协助甲方根据国家基本建设安全管理的法律，法规和南方电网有关小型基建安全管理规范和规定以及甲方安全管理的规章制度，进行安全生产管理。制定工程安全文明施工的各项管理制度，报甲方批准后实施；监督检查承包人建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定和措施；监督检查承包人建立健全劳动生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；监督检查承包人对其分包单位的安全文明施工管理与教育；巡视检查施工现场，及时发现安全隐患，监督承包人采取纠正与预防措施，遇到威胁安全的重大问题时，有权发出“暂停施工”的通知；按照甲方的授权定期组织全工程的安全大检查，并根据现场具体情况随时组织有针对性的检查活动；召开安全工作例会，通报安全文明施工状况，发布安全文明施工周报，月报；制定安全文明施工标准，督促各施工单位制定安全文明施工措施。执行安全文明施工的考评与奖罚。
4.2监督承包合同的履行，甲方与承包人在执行工程承包合同过程中发生争议，由工程总监协调解决，经协调仍有不同意见，可按合同约定的方式解决。
4.3安装甲方的工程管理信息系统，进行质量，安全，投资，进度，合同等方面的信息管理。与甲方和承包人可以交换信息，也可按特定授权范围共享数据库资源、工程管理系统等先进的管理手段加强对工程质量，进度，投资和安全的控制。依据工程管理系统中的相应模块进行工程管理，督促施工单位定期通过管理系统报送数据，并对其所报数据进行核查，保证其及时性和准确性。
4.4监理方应定期向甲方书面报告监理情况。监理方还要就工程建设的重要阶段提出监理报告，重大问题及时向甲方专题报告。监理报告内容的范围及深度应达到国家或行业有关部门对监理报告的要求及规定。
4.5编制整理监理工作的各种文件，通知，记录，检测资料，图纸等，合同完成或终止时交给甲方。
4.6及时督促施工单位提供完工结算及对施工单位的结算书进行审查。
4.7按甲方档案要求审查设计、施工、调试、设备制造厂商等单位形成的项目文件、案卷质量，签署审查意见。按甲方档案要求收集、整理在监理活动中形成的文件，向甲方移交。



