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1 服务范围
	序号
	项目名称
	服务范围
	预期目标和交付成果
	备注

	1
	氧化铝纤维增强铝基复合材料的制备及热力耦合有限元分析
	见第2节
	见第2节
	—



2 委托内容和要求
2.1 项目说明：
根据《氧化铝纤维增强铝基复合材料的制备及热力耦合有限元分析》科技项目需要将氧化铝纤维和基体金属复合在一起形成复合材料，此材料可以显著提升力学性能。本科技项目无法从框招合同找到相关设备和试验服务，特申请零星采购委托。
内容：真空吸铸法制备氧化铝纤维增强铝基复合材料，具体服务内容如下：
（1）纤维预热温度为550℃至600℃；
（2）真空吸铸温度为700℃至750℃；
（3）模具直径8mm至15mm；
（4）复合材料棒材长度100mm至200mm；
（5）吸铸室与熔炼室抽真空至5×10-1 Pa。
2.2 预期目标和交付成果：
（1）氧化铝纤维铝基复合材料棒8根。
2.3 服务期限：
合同签订之日起至 2024年 8月30日项目验收完成止。
2.4  工作进度安排：
2024年8月30日前完成材料复合试验，交付复合材料棒。
2.5 安装和调试： 
无。
2.6  验收： 
提交复合材料。
2.7 质保期：
无
2.8  培训： 
无
2.9  质量保证及售后服务：
报告提交后，投标人应对委托方关于合同内容的咨询需求提供相应免费咨询服务。
2.10  其它：
谈判申请人若为小微企业，请提供相关材料进行说明。
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