[bookmark: _GoBack]储能科研院电池检测实验室测试工器具采购技术要求
1、技术要求
	序号
	物品名称
	参数类型
	量程
	精度
	数量

	1
	高精度电子秤
	质量（m）/kg
	10kg
	±1×10^-4
	1台

	2
	高精度温湿度计
	环境温度（T）/℃
	-20≤T≤40
	±0.1
	3个

	
	
	环境相对湿度%
	0~100
	±1.5
	


2、其他要求
（1） 供应商需提供具备相应资质的第三方计量的计量报告；
（2） 供应商需提供所供货物的规格书、使用说明等材料。
