电动单梁起重机操作遥控器功能改造技术服务
技术规范书

1、 设备名称：无线遥控器（钥匙款，带急停按钮）
2、 [bookmark: _GoBack]设备原厂家：昆明起重设备有限公司（本次技术改造要求使用原厂配件，如参与报价的供应商非设备原设备生产厂家，需取得并提供原厂授权）。
3、接听频率：灵敏度 ≥ 110dbm
4、发射高频：输出功率 ≤ 4dbm
5、新遥控器须在现场进行安装，接收机在14m高空进行安装在起重机上。（安装人员需持有政府应急办颁发的特种作业证上岗）
6、成品安装完成后测试：发射机—发射频率与输出功率在允收范围内。接收机—按收频率与灵敏度在允收范围内。所对应的继电器和LED须有动作输出。
7、改造完成后，起重机应委托云南省特种设备安全检测研究院进行检测，并出具合格报告。
★注：原厂授权（如须提供）和人员特种作业证采取后审方式进行审核，拟成交供应商会在采购公示结束后收到我方通知，并应在收到我方通知后3个工作日内提供上述材料的证明文件，如不能提供或逾期未提供的将对该供应商予以否决，请供应商注意。
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