	项目名称
	[bookmark: _GoBack]插拔自锁式高空标识牌

	项目采用的技术原理
	
插拔自锁式高空标识牌，标示牌整体采用绝缘材料制作。其顶部固定挂点部位采用插拔自锁式挂钩设计，高空悬挂标示牌作业时，使用绝缘杆配合可进行快速牢靠悬挂也可快速取下，与标示牌连接处采用牢靠的卡死固定连接方式，使标示牌悬挂好以后大风吹过不会发生旋转。

	技术关键点及创新点
	
插拔自锁式高空标识牌，采用硬式高强度固定在悬挂点的方式，替代传统挂绳的方式，使插拔自锁式高空标识牌，在进行高空悬挂标示牌作业时，更加方便快捷高效安全。







