梅蓄电站营地电梯消缺报价明细表

	序号
	名称
	电梯技术参数
	项目内容
	工期要求
	施工地点
	单价（元）
	单位税额（元）
	含税单价（元）
	数量
	单位
	金额（元）
	税额（元）
	价税合计（元）

	1
	宿舍楼电梯（A梯）消缺
	电梯型号：日立MCA-1050-CO90

电梯参数：5层5站5门

1050kg，1.5m/s
	更换主板并调试
	15天
	梅蓄电站营地
	
	
	
	1
	块
	
	
	

	2
	宿舍楼电梯（B梯）消缺
	电梯型号：日立MCA-1050-CO90

电梯参数：5层5站5门

1050kg，1.5m/s
	更换光幕
	15天
	梅蓄电站营地
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	更换门机板
	15天
	梅蓄电站营地
	
	
	
	1
	块
	
	
	

	3
	综合楼电梯（A梯）消缺
	电梯型号：日立MCA-900-CO90

电梯参数：5层5站5门

900kg，1.5m/s
	更换主轨导靴（轿厢）
	15天
	梅蓄电站营地
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	更换副轨导靴（对重）
	15天
	梅蓄电站营地
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	更换应急照明
	15天
	梅蓄电站营地
	
	
	
	1
	个
	
	
	

	4
	综合楼电梯（B梯）消缺
	电梯型号：日立MCA-900-CO90

电梯参数：5层5站5门

900kg，1.5m/s
	更换应急照明
	15天
	梅蓄电站营地
	
	
	
	1
	个
	
	
	

	5
	办公楼电梯（B梯）消缺
	电梯型号：日立MCA-1050-CO90

电梯参数：5层5站5门

1050kg，1.5m/s
	更换底坑安全回路
	15天
	梅蓄电站营地
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	更换主轨导靴（轿厢）
	15天
	梅蓄电站营地
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	更换副轨导靴（对重）
	15天
	梅蓄电站营地
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	
	其他要求：由供应商包工包料。

	
	总金额： 0.00元，总税额：0.00元，总价税合计：0.00元


