货物采购需求说明
	序号
	商品名称
	品牌型号
	规格
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1. 
	工业级交换机
	H3C IE4320-28S
	H3C IE4320-28S L2工业以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持8个100/1000BASE-X SFP Combo口,支持4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口,(AC)
	台
	1
	
	
	

	2. 
	万兆光模块
	SFP-XG-LX-SM1310-E
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	个
	1
	
	
	



1、 供货时间要求：下订单后货物3天内送至昆明市西山区丽苑路313号；
2、 质量保证要求：安装后质保期一年；
3、 供应商提供资质证明文件：报价人需提供厂家或制造商的代理销售证明文件，并且文件在有效期内以及售后服务承诺；
[bookmark: _GoBack]5、支付条件和方式：在采购方规定的时限内完成供货，并经采购方验收合格，报价人开具符合国家税务规定和采购方财务要求的发票，采购方自收到发票后30日内一次性支付全部价款。

