2024年云南十里阳光发展有限公司餐饮部厨房设备配件风机、高压气管等采购（零星采购）项目技术规范书
一.项目概要
云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），为满足餐饮接待需要，餐饮部厨房需采购厨房设备配件以保证厨房设备正常使用。
二.项目技术要求
1.技术要求
因厨房较潮湿，厨房设备配件也将趋向于使用耐湿、耐蚀的材质，需要选择合适耐用的五金配件须注意以下四个要素：
实用:厨房五金配件进品商品大多数为钛合金与铜质镀铬两种，虽“色面”挺括，精致耐看，但其价格也是相当的不菲，而一些国产与合资品牌的铜镀铬价格相对于来说实惠，不锈钢镀铬产品价格更低。
耐用:在很多五金配件应该使用耐酸与易打理，清洁起来方便为宜。
配套适用:配件与厨房在用设备配置的要求、型号规格、维修或处理后的效果相搭配。
镀层:在镀铬产品中，普通产品镀层为20微米厚，时间一长，里面的材质易受空气氧化，而做工讲究的铜质镀铬镀层为28微米厚，其结构紧密，镀层均匀，使用效果好。
所需的厨房设备配件均要求原厂正品，有CCC认证标识，坚决抵制、拒绝购买无厂名厂址、无质量合格证、无生产日期等“三无”产品。
配件交货时间：收到成交通知书后与项目负责部门联系确定相关细节内容，确定需维修的厨房设备所需要使用的配件规格型号材质等相关细节，在收到成交通知书后15个工作日内到云南十里阳光发展有限公司餐饮部交货并安装调试；安装维修完毕后对更换的零部件需承诺有一定期限的质保期，在维修质保期内出现问题须立即到场进行确认、维修并免费换新。
三.报价方面
报价方式：总价报价（包含税），同时报各分项内容；
报价明细（可根据项目情况增加内容）：

	序号
	名称
	数量
	单位
	报价（元）
	备   注

	1
	冷库风机
	个
	1
	
	

	2
	高压气管
	根
	1
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	3
	制冰机制冷剂
	瓶 
	1
	
	

	4
	制冰机电脑板
	个
	1
	
	

	5
	凉菜房纱窗
	道
	1
	
	

	6
	冰箱密封条
	道
	2
	
	

	7
	制冰机下水管
	根
	2
	
	

	8
	小车轮子
	套
	5
	
	

	9
	冰箱风机
	个
	1
	
	

	
	
	
	
	
	



注：具体税率以税法规定的为主。
