2024年云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测事业部实验室检测辅助工具零星采购技术规范书
[bookmark: _Toc441159752]一.项目概要
因CMA及CNAS资质维护需要增加实验室检测辅助工具，特此开展本次采购。
二.项目范围
采购表1中的货物。
表1 采购详情
	序号
	物资名称
	单位
	数量
	备注

	1
	实验室检测辅助工具-数显扭矩扳手
	1
	套
	技术参数详见技术规范书3.1项目技术要求

	2
	实验室检测辅助工具-恒温水浴槽
	1
	台
	技术参数详见技术规范书3.1项目技术要求

	3
	实验室检测辅助工具-数显游标卡尺
	1
	把
	技术参数详见技术规范书3.1项目技术要求

	4
	实验室检测辅助工具-数字大气压力计
	4
	个
	技术参数详见技术规范书3.1项目技术要求


三.项目技术要求
3.1项目技术要求
3.1.1 实验室检测辅助工具-数显扭矩扳手
(1) 扭矩上限：30N·m；
(2) 精度：顺时针±2%、逆时针±2.5%；
(3) 转接头：1/4
(4) 配套套筒尺寸：5mm、6mm、7mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm；
3.1.2 实验室检测辅助工具-恒温水浴槽
(1) 温度控制范围：-5~100℃；
(2) 波动度：±0.05℃；
(3) 分辨率：±0.01℃；
(4) 槽容积：6L；
(5) 槽深度：150mm；
(6) 泵流量：6L/min；
(7) 功率：0.8kW；
(8) 扬程：1.4m;
(9) 进出水口外径：10mm
(10) 功能：支持槽内、外实验，可内外循环
3.1.3 实验室检测辅助工具-数显游标卡尺
(1) 测量范围：0-800mm；
(2) 精度：不低于±0.1%
3.1.4 实验室检测辅助工具-数字大气压力计
(1) 温度精度：±0.1℃；
(2) 湿度精度：±1.5%RH(@25℃)；
(3) 气压精度：±1hpa(@25℃)；
(4) 温度范围：-40~85℃；
(5) 湿度范围：0~100%RH；
(6) 气压范围：300-1100hpa；
(7) 内置储存：40万组；
(8) 数据接口：蓝牙/USB/4G；
(9) 电池：18650可充电锂电池；
(10) 传感器：外置2m天线；
(11) 带18650可充电锂电池充电器（每次可充电2只）。
3.2项目进度要求
	时间
	主要工作内容

	中标通知书发布之日起20日内
	中标人按照需方要求的参数提供相应的设备


四.货物要求
4.1 标的物交付时间： 
4.2.1交货期限为：自中标通知书发布之日起 20 天内完成。
4.2.2交货方式：接到需方通知之日起 20 日内交货到需方指定地点（具体交货期以需方联系为准）。
4.2.3如中标人逾期交货，取消中标人中标资格，并依法追究其法律责任。
4.4 验收地点：
昆明市经开区云大西路105号云电科技园
4.5 售后服务要求
4.5.1供方在服务过程中，应在接到通知后的24小时内答复并处理问题。
4.5.2遇特殊情况，需方认为有必要提前交付，可同供方协商，确定提前交货日，供方应大力支持。
4.5.3供方须按需方实际要求安排足够的且有相应经验的技术人员进行技术服务。
4.5.4 质保期为12个月。
4.5.5 设备因自身质量问题导致设备不能正常使用，供方应当积极配合进行相应的换货流程。
4.6交付成果、验收
当本次采购所列项目验收完毕，并通过双方签字确认，正式交付给甲方，视为正式验收合格。
4.7采购清册及权重
表2 物资采购清册
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价最高限价（万元）
	总价最高限价（万元）
	备   注

	[bookmark: _GoBack]1
	实验室检测辅助工具-数显扭矩扳手
	扭矩上限：30N·m、精度：顺时针±2%、逆时针±2.5%；
	1
	套
	0.06
	0.06
	技术参数详见技术规范书3.1项目技术要求

	2
	实验室检测辅助工具-恒温水浴槽
	6L、-5~100℃、精度不低于±0.05℃；
	1
	台
	0.50
	0.50
	技术参数详见技术规范书3.1项目技术要求

	3
	实验室检测辅助工具-数显游标卡尺
	0-800mm/精度不低于±0.1%
	1
	把
	0.18
	0.18
	技术参数详见技术规范书3.1项目技术要求

	4
	实验室检测辅助工具-数字大气压力计
	300-1100hpa/±1hpa
	4
	个
	0.09
	0.36
	技术参数详见技术规范书3.1项目技术要求


五.管理人员为本项目的负责人。
六、其他要求
（1）税率：13%。项目验收完成后，需方在次月10日前通知供方开具增值税专用发票，供方应在次月15日前将发票开具完成并送达需方，需方在收到发票后30日内付款完成。
注：本项目需提供技术参数响应对照表
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