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[bookmark: _Toc532151471][bookmark: _Toc32417]南方电网综合能源（广州）有限公司
松山湖综合能源站排污检测服务采购技术规范书
1、 [bookmark: _Toc170923073][bookmark: _Toc1150][bookmark: _Toc31154][bookmark: _Toc18097]总则
1.1 本技术规范书适用于南方电网综合能源（广州）有限公司松山湖综合能源站（以下简称“松山湖项目”） 排污检测服务采购。
1.2 [bookmark: _GoBack]承包方必须具备松山湖项目排污证年度监测所涉及的资质和技术支持。
1.3 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包方应符合国家标准、行业标准、南方电网最新版本的标准。
1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与承包方所执行的标准不一致时，按该类最高标准执行或按双方商定的标准执行。
1.5 本技术规范书经双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本技术规范书中涉及有关商务方面的内容，如与商务招标文件有矛盾时，以商务招标文件为准。
1.7 本技术规范书未尽事宜，由双方在合同技术谈判时双方协商确定。
2、 [bookmark: _Toc3125][bookmark: _Toc170923074][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc30924][bookmark: _Toc532151472][bookmark: _Toc20637]应遵循的主要标准
承包方提供的监测服务应符合以下标准但不局限于以下标准：
合国家标准、行业标准、南方电网综合能源（广州）有限公司相关管理制度
3、 [bookmark: _Toc27548][bookmark: _Toc16779][bookmark: _Toc3759][bookmark: _Toc1022][bookmark: _Toc170923075]采购要求
3.1 本项目采购1家单位负责提供监测服务，具体需求范围详见“第7节松山湖项目排污证年度监测清单明细表”。
3.2 签订合同后，监测按甲方需求提供，乙方在完成监测后15日内出具满足环保要求的监测报告。
4、 [bookmark: _Toc170923076][bookmark: _Toc19738][bookmark: _Toc24393][bookmark: _Toc17691]松山湖项目排污证年度监测必要性及要求
4.1松山湖项目是南网能源公司与东莞供电局共同在松山湖供电分局技术业务用房内建设以天然气分布式能源站为主的综合能源站，本项目的子系统有：天然气分布式系统、光伏+储能+充电桩系统、暖通空调系统、LED照明改造工程和智慧楼宇控制系统。天然气分布式系统主机选用一台65kw燃气微燃发电机组，同时配套一台烟气型溴化锂空调，辅以一台100RT电动离心式制冷机组和一台10匹的空气源热泵机组。光伏装机容量为25kw，配套200kwh蓄电池。项目于2018年8月开工建设，2019年3月正式投产运营。为确保项目的正常生产运行，需采购排污检测技术服务。
4.2根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、及排污许可证等文件的相关要求，项目在取得排污许可证应按环境管理要求开展自行监测。
5、 [bookmark: _Toc31022][bookmark: _Toc20786][bookmark: _Toc170923077][bookmark: _Toc1020][bookmark: _Toc14012]验收标准
5.1 乙方在完成每次所有监测内容后，按规定时间和要求提交监测报告，交由甲方审核验收。
5.2双方对服务过程及监测报告没有异议的，将按照南方电网综合能源（广州）有限公司的项目流程进行验收。
6、 [bookmark: _Toc13541][bookmark: _Toc8334][bookmark: _Toc6157][bookmark: _Toc170923078][bookmark: _Toc16533]质量保证
按《排污单位自行监测技术指南 总则HJ819-2017》中第6条——“监测质量保证与质量控制”等相关法律和规范要求，建立并实施质量保证与控制措施方案，以保证自行监测数据的质量，出具有效的检测报告。
7、 [bookmark: _Toc28364][bookmark: _Toc13257][bookmark: _Toc15595][bookmark: _Toc170923079]松山湖项目排污证年度监测清单明细表
	序号
	点位名称
	监测内容
	测试点数
	测试周期

	1
	废气
	氮氧化物
	1
	1次/月

	2
	废气
	二氧化硫、烟尘、烟气参数（温度、平均动压、流速、含湿量、含氧量）、烟气黑度
	1
	1次/2月

	3
	噪声
	噪声（昼、夜）
	4
	1次/2月


服务期：合同生效之日起24个月。

8、 [bookmark: _Toc22611][bookmark: _Toc16969][bookmark: _Toc22338][bookmark: _Toc170923080]松山湖项目排污证年度监测要求
8.1承包方应提供盖CMA章检测报告。
8.2承包方应具有检验检测机构资质认定证书（CMA）。
8.3承包方应具有相关检测设备及技术人员。
8.4每月15日前完成采样监测，在完成监测后15日内出具满足环保要求的监测报告。
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