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[bookmark: _Toc32374][bookmark: _Toc19589][bookmark: _Toc266713645][bookmark: _Toc17586][bookmark: _Toc161832193][bookmark: _Toc13824]总 则
1. 本文件为该零星采购项目的技术要求书。
2. [bookmark: _Hlk173933519]采购服务提供方需要提供满足本技术要求书制定目标的加工测试服务，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他优化调整需求。
3. 本技术要求书未尽事宜，由双方协商确定。


[bookmark: _Toc4772][bookmark: _Toc161832194]1  服务内容及目的
安全带是工作人员在高空作业时预防坠落伤亡的防护装备，然而，作业人员在高空作业时由于肢体需要活动，当作业姿势引起腰部力松懈时，围杆安全带的抱杆侧受力不足，安全带就会下滑，作业人员需重新将安全带往上提才能固紧，整个过程频繁的滑落到扶正，及其影响作业人员的专注力和工作效率，出现疏漏将可能引发人身安全事故。因此，为提升一线现场安全作业防控能力，本项目拟结合现场登杆安全带防滑落的使用需求，开发一种具有防滑落功能的新型安全带，有效解决现场登杆作业需频繁扶正安全带的痛点，提升登杆作业效率，保障人身安全。
服务方需要提供满足主要技术指标要求的材料供应和加工测试服务，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他优化调整需求。
设计研制目的：
1. 提升安全带的保护能力，防止安全带滑落；
2. 减少现场登杆作业因扶正安全带而分心的安全隐患；
3. 减少现场登杆作业需频繁扶正安全带工作，提升登杆作业效率；
[bookmark: _Toc2001][bookmark: _Toc161832195]2  主要技术指标要求
1. [bookmark: _Toc266713650][bookmark: _Toc30385][bookmark: _Toc161832196]安全性：所研制的一种具有防滑落功能的安全带样机使用环境主要为高空作业场景，应能确保在潮湿、油腻等恶劣条件下仍能保持良好的抓握力，防止意外滑落。
2. 耐用性：所研制的一种具有防滑落功能的安全带多为户外使用，长时间直面阳光，需具备良好的抗紫外线性能，防止长期暴露在阳光下导致材料老化。
3. 易用性：所研制的一种具有防滑落功能的安全带应设计符合人体工程学原理，穿戴舒适，不影响作业人员的灵活性和工作效率。
4. 功能性：所研制的一种具有防滑落功能的安全带功能齐全，本项目所研制的工具具体要求如下：
（1）结合安全带应用场景，分析安全带的滑落原因，设计提升安全带防滑能力的可行性方案。
（2）研究杆塔墙体吸附技术，分析硅胶、橡胶等材料封堵能力，设计安全带防滑吸附模块，有效防止安全带滑落。
（3）研究基于负压感应的智能续航调节技术，根据固靠面吸附摩擦力智能调节电机吸力，减少能源损耗，提升安全带现场作业续航能力。
（4）操作人员在到达作业地点时，围杆侧安全带调整至舒适位置后，只需打开防滑落功能开关，即可实现安全带防滑目的。
3  成果交付与验收
[bookmark: _Toc161832197]1、加工服务：提供一种具有防滑落功能的安全带样机研制所需测试加工服务，交付一种具有防滑落功能的安全带样机2套，第三方测试报告1篇。
2、乙方需于2024年10月30日前交付符合要求的成果，并通过甲方验收，同时需协助甲方完成本项目的相关资料整理，包括协助甲方完成发明专利、论文等知识产权的编写，协助甲方完成项目资料收集、整理，配合甲方通过项目结题验收。
3、配合甲方申报相关奖项。
鉴定与验收
1. 外观检查：按照合同核对生产工具的设备名称、型号规格等是否与合同和技术协议相符，查看是否有破损，如有残损应做好残损情况的现场记录，并拍照记录；
2. 设备技术资料：设备技术资料（图纸、设备使用与保养说明书和备件目录）、检测试验报告、随机配件等是否与合同以及技术协议内容相符，否则不予验收；
3. 开箱验收：设备要现场开箱验收并做好记录；
4. 设备性能验收：设备性能验收要在设备安装完毕之后进行，对于此项设备，需所有主要技术指标均达到要求才给予验收；
[bookmark: _Toc161832200][bookmark: _Toc24706]4  资格要求
	1
	能提供营业执照或企业法人营业执照；

	2
	能提供类似的研发合同业绩至少1份；

	3
	本项目报价下浮率高于5% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告视为原则性不响应采购要求，作不合格处理。



