


一种多相同步极性自动测试仪职创项目测试加工费零星采购



技术规范书


[bookmark: _Toc29868][bookmark: _Toc26266][bookmark: _Toc6059]2024年 08月 29日




[bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc7301][bookmark: _Toc17049]1  标的概况
标的名称：一种多相同步极性自动测试仪
[bookmark: _Toc7671]将主机壳体、从机壳体、主机储能模块、主机控制板、从机控制板、从机液晶屏、供电电池等元器件进行加工组装以及测试，完成多相同步极性自动测试仪装置；具体实现以下功能：通过利用该测试仪对多绕组电流互感器进行多相、多绕组的极性校验，根据自动判断出的结果与实际情况进行对比，检验其极性测试功能的准确性；同时，进行打印功能的检测，观察打印输出情况。
数量：1套
测试化验地点：东莞市东宝路219号
工期：2024-10-30
2  测试/化验项目要求
[bookmark: _Toc30644]2.1 项目及标准
多相同步极性自动测试仪装置研制出具第三方测试报告1份
2.2 运输方式
无要求

[bookmark: _Toc16082]3  技术服务的要求
[bookmark: _Toc1749]3.1 资质要求
[bookmark: _Toc16023]3.2 人员、设备及场地要求
[bookmark: _Toc9853]供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目后期开展试点应用工作;
[bookmark: _Toc27056][bookmark: _Toc31460]3.3 转包及分包要求
原则上不准将业务进行转包或分包。
[bookmark: _Toc22454]3.4 信息保密要求
[bookmark: _Toc23607]需签订保密协议
[bookmark: _Toc17063][bookmark: _Toc30921]3.5 其他要求
[bookmark: _Toc21612][bookmark: _Toc266713650]1.供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等;
2.供应商配合甲方至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理:
3.供应商配合甲方至少完成1篇技术论文发表(录用通知)。
[bookmark: _Toc27224][bookmark: _Toc11533]4  时间进度要求
[bookmark: _Toc8651]工期：2个月
[bookmark: _GoBack]5  交付与验收
[bookmark: _Toc3677][bookmark: _Toc859]5.1 交付形式及数量要求
多相同步极性自动测试仪装置1套
[bookmark: _Toc21560][bookmark: _Toc536][bookmark: _Toc23588]5.2 验收
按技术规范书要求验收，如验收不通过导致甲方造成损失将由中标方承担
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