


SF6气压表校验装置研制职创项目测试加工零星采购



技术规范书


[bookmark: _Toc26266][bookmark: _Toc6059][bookmark: _Toc29868]2024年8月29日




[bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc17049][bookmark: _Toc7301]1  标的概况
标的名称：SF6气压表校验装置研制职创项目测试加工
将供电电源、压力传感器、质量流量传感器、HMIPLC、金属框体、快速接头、不锈钢管道进行加工组装以及测试，以及进行PLC系统功能开发，完成SF6气压表校验装置；具体实现以下功能：具备现场在线校验SF6压力表功能与充气量监测一体化的充气装置，通过高精度压力传感器对使用中的SF6压力表进行校验，通过电流、气体流量传感器监测气瓶补气量的多少，从而减少补气后再对气瓶称重环节。；
数量：1套
测试化验地点：东莞市东宝路219号
工期：2024-10-30
[bookmark: _Toc7671]2  测试/化验项目要求
[bookmark: _Toc9074]2.1 项目及标准
[bookmark: _Toc30644]SF6气压表校验装置研制出具第三方测试报告1份
[bookmark: _Toc6770][bookmark: _Toc9636]2.2 运输方式
无要求
[bookmark: _Toc16082]3  技术服务的要求
[bookmark: _Toc1749]3.1 资质要求
[bookmark: _Toc16023]3.2 人员、设备及场地要求
[bookmark: _Toc9853]供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目后期开展试点应用工作;
[bookmark: _Toc27056][bookmark: _Toc31460]3.3 转包及分包要求
不准将业务进行转包或分包。
[bookmark: _Toc22454]3.4 信息保密要求
需签订保密协议
[bookmark: _Toc23607][bookmark: _Toc30921][bookmark: _Toc17063]3.5 其他要求
1.供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等;
2.供应商配合甲方在规定时间内至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理:
3.供应商配合甲方在规定时间内至少完成1篇技术论文发表(录用通知)。
[bookmark: _Toc21612][bookmark: _Toc266713650][bookmark: _Toc11533][bookmark: _Toc27224]4  时间进度要求
[bookmark: _GoBack]工期：2个月
[bookmark: _Toc8651]5  交付与验收
[bookmark: _Toc3677]5.1 交付形式及数量要求
SF6气压表校验装置1套
[bookmark: _Toc21560][bookmark: _Toc23588][bookmark: _Toc536]5.2 验收
按技术规范书要求验收，如验收不通过导致甲方造成损失将由中标方承担
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