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	采购项目名称
	项目总价/元
	不含税价格/元
	发票税率

	
	24000
	0000.00
	%

	分项报价清单

	采购明细一览表
（需求部门填写黄色，供应商填写红色）
	分项名称
	单位
	数量
	规格参数
	单价
	总价

	
	电力科研院现场试验用移动电源测试加工服务
	项
	1
	辅助开展现场试验用移动电源的组装、加工工作，并配合开展相关保护功能的测试、验证等工作。
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：
	0000.00
	分项报价为含税

	技术要求
（需求部门填写）
	服务：
1、技术服务地点：云南省昆明市
2、报价及结算要求：按实际技术服务工作量报价，以报价金额结算。
3、技术服务内容（含工作量）：辅助开展现场试验用移动电源的组装、加工工作，并配合开展相关保护功能的测试、验证等工作。
4、涉及服务的相关仪器设备型号规格：无。
5、技术服务质量要求及验收标准：完成输出功率为3kW的现场试验移动电源的组装、加工工作；加工完成后的移动电源具备接地或接零装置，满足回路电阻测试仪、直流电阻测试仪、自动介损测试仪、300kV/5mA直流高压发生器等仪器的电源使用要求；移动电源应具备过热保护、感应电保护等保护功能，并开展过热保护、感应电保护功能测试及验证，形成测试报告；移动电源总重量不超过20kg，方便现场移动及运输。
物资：
1、交货地点：
2、报价及结算要求：
3、涉及相关仪器设备型号规格:
4、物资质量要求及验收标准：

	采购对象资格要求
（需求部门填写）
	1、采购对象资质要求：无。
2、采购对象业绩要求：无。
3、采购对象其他要求：无。

	供应商对以上内容响应情况
（供应商填写）
	1． 本公司对以上要求无偏差响应。
2． 本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。
3． 本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。


法人代表/授权代表签字：

（盖公章）


报价须知：
1. 供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。
2. 执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。
3. 零星采购每项需求总价限价5万元人民币。














附件：资质文件
营业执照：
法人授权委托书：

