电力科研院2024年一次主设备直流耐压及泄漏电流试验波形分析方法研究职创项目采购技术要求附件
	采购项目名称
	项目总价/元
	不含税价格/元
	发票税率

	
	24000
	0000.00
	%

	分项报价清单

	采购明细一览表
（需求部门填写黄色，供应商填写红色）
	分项名称
	单位
	数量
	规格参数
	单价
	总价

	
	电力科研院2024年一次主设备直流耐压及泄漏电流试验波形分析方法研究服务
	项
	1
	提供研制泄漏电流测量录波装置所需的材料，并配合项目负责人组装调试研制完成的泄漏电流测量录波装置。最后协助项目负责人测试试验波形的分析方法，形成分析方法报告。
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：
	0000.00
	分项报价为含税

	技术要求
（需求部门填写）
	服务：
1、技术服务地点：广东省广州市
2、报价及结算要求：按实际技术服务工作量报价，以报价金额结算。
[bookmark: _GoBack]3、技术服务内容（含工作量）：提供研制泄漏电流测量录波装置所需的材料，并配合项目负责人组装调试研制完成的泄漏电流测量录波装置。最后协助项目负责人测试试验波形的分析方法，形成分析方法报告。
4、涉及服务的相关仪器设备型号规格：无。
5、技术服务质量要求及验收标准：完成泄漏电流测量录波装置组装、加工、调试；调试完成后的泄漏电流测量录波装置，满足1200kV直流电压下泄露电流的测试录波要求。装置应具备过热保护、感应电保护等保护功能。最后使用录波装置进行测试，用记录的试验波形得出波形分析方法，形成分析方法报告。

物资：
1、交货地点：
2、报价及结算要求：
3、涉及相关仪器设备型号规格:
4、物资质量要求及验收标准：

	采购对象资格要求
（需求部门填写）
	1、采购对象资质要求：无。
2、采购对象业绩要求：无。
3、采购对象其他要求：无。

	供应商对以上内容响应情况
（供应商填写）
	1． 本公司对以上要求无偏差响应。
2． 本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。
3． 本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。


法人代表/授权代表签字：

（盖公章）


报价须知：
1. 供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。
2. 执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。
3. 零星采购每项需求总价限价5万元人民币。














附件：资质文件
营业执照：
法人授权委托书：

