
超高压输电公司梧州局2024年直流玻璃绝缘子零星采购项目报价表

	询价方：超高压输电公司梧州局
	报价方：

	
	联系人：

	
	联系电话：

	
	邮箱：



报  价  明  细  表
金额单位：元

	序号
	物资名称
	要求规格型号
（技术参数）
	要求到
货时间
	要求
售后服务
	计量单位
	要求数量
	到货地址
	响应规格型号
（技术参数）
	单价
	总价
	响应到货时间
	响应售后服务
	备注

	1
	直流玻璃绝缘子
	1.结构高度170mm；
2.盘径320mm；
3.爬距560mm；
4.工频放电电压有效值不小于：湿闪55kV，击穿130kV；
5.雷击冲击耐受电压140kN；
6.机械破坏负荷210kN。
	中标通知发出后1个月内
	质保1年
	片
	69
	广西梧州
	
	
	
	
	
	梧州局天广直流线跨高速公路导地线接头隐患治理

	合计
	



发票类型： □增值税专用发票    □增值税普通发票
发票税率：      %
其他说明事项：                                     

注：
1. 如有其他说明，可在“其他说明事项”中说明。
2. 该报价是含税、含送货上门运费报价（物资配送到甲方指定位置）。
3. 报价方需填写“响应规格型号（技术参数）”、“单价”、“总价”、“响应到货时间”、“响应售后服务”、“发票类型”、“发票税率”等内容，并盖章扫描为PDF文件后，与营业执照、资质证明文件等上传供应链平台作为附件，报价需与供应链平台报价一致，否则为无效报价。
4.报价表必须提供营业执照及相关试验报告作为附件；到货验收需提供出厂试验报告。
[bookmark: _GoBack]电子报价文件命名规则为:××项目报价文件-报价公司全称-报价日期。
5.报价文件须加盖公章和法定代表人（或授权代表）签字，如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书。   
                                                法定代表人（或授权代表）签字：
             报价单位：（盖章）     
               2024年  月  日
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