新电力集团融水供电公司融水融和供电所技术业务用房项目规划核实和房屋测绘项目

一、项目地点
广西柳州市融水镇。
二、服务内容
（1） 规划核实测绘服务
1. 收集和整理规划图纸和设计方案：在规划核实阶段，需要收集建设项目的规划图纸和设计方案，以便进行详细的核实工作。
2. 现场实地勘察和测量：到现场进行实地勘察和测量，采集建设项目的空间坐标数据，这是确保建设工程项目符合规划要求的关键步骤。
3. 数据处理和绘图：在办公环境中利用测绘软件和设备，进行数据处理和绘图，以生成准确的测绘成果。
4. 生成规划核实和竣工测绘报告：根据核实和测绘结果，生成相关报告和图纸，报告和图纸将作为项目规划核实的依据。
5. 与业主进行交流和确认：在整个规划核实测绘过程中，需要与业主保持沟通，确保测绘结果满足项目需求和规划要求。
6. 出具符合相关技术规范与地方要求的成果：最终的测绘成果需要符合国家和地方自然资源和规划局的技术规范，以确保项目的合规性。
（3）提交成果：测绘完成后，应提交详细的测绘报告、图纸和数据文件，包括电子和纸质版本；
（二）时间安排
本次测绘任务的时间安排应根据工程的实际进度和需要进行合理安排。测绘工作应在确保质量的前提下，尽量缩短工期，以满足工程的实际需求。
（三）保密要求
测绘工作涉及的地理信息数据具有一定的保密性，相关人员应严格遵守保密规定，确保测绘数据的安全性和保密性。未经许可，不得擅自泄露、传播或利用测绘数据。
（4） 责任与义务
参与本次测绘任务的人员应履行相应的责任和义务，确保测绘工作的顺利进行和高质量完成。同时，应积极配合相关部门和单位的工作，为工程的顺利推进提供有力支持。
三、投标人资质要求
1.在中华人民共和国境内注册，持有合法有效的企业法人资格证或营业执照。
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或不同单位实际控制人为同一人或者互为夫妻关系的，或不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的，不得参加同一标包（标段）投标或者未划分标包（标段）的同一招标项目（标的）的投标。
3.其他不得存在的情形：被相关政府部门实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目的；在中国南方电网有限责任公司范围内被纳入供应商预警名单或处理名单实施不接受投标处理、市场禁入处理，且未解除的。
4.同等报价时，响应速度快优先：承包商应在工作时间内保持电话畅通，确保发包方能够随时联系到承包商。承包商应具备在接到发包方通知后1小时内对发包方的需求做出响应，且能够前往发包方所在地自然资源和规划局对接并处理相关事宜。
四、结算方式
本项目经验收合格后结算，结算金额按成交金额。
合同生效后，承包方完成发包方指定工程测绘任务并出具满足地方政府相关部门的要求测绘成果及报告，承包方按结算价格的100%向发包方出具增值税专用发票，甲方按票面金额于收到合格票据之日起60日内完成支付。
五、服务关键环节目标要求
出具房屋测绘报告、建设工程竣工规划条件核实成果报告，并确保所出具的测绘成果报告通过地方自然资源和规划局的审核备案，达到办理不动产权证及规划核实证明的条件。
六、服务期限
合同签订之日起12个月。  
七、项目负责人和联系电话
联系人：苏晨，联系电话：15878236570。

附件：
1.项目清单（附后）
2.项目工程数量（附后）

广西新电力投资集团融水供电有限公司
项目管理中心          
2024年8月19日        
附件1

项目清单
	序号
	项目名称
	建设用地面积
(平方米)
	建筑面积
(平方米)
	地址

	1
	融水融和供电所技术业务用房项目
	约5070
	2830
	融水县融水镇丹江桥270路段

	合计
	约5070
	2830
	/

	
	备注：面积以实际测绘面积为准。







附件2

	项目工程数量

	项目名称：新电力集团融水供电公司融水融和供电所技术业务用房项目规划核实和房屋测绘项目

	序号
	测绘项目
	单位
	工程数量
	备注

	1
	工程测图
	1:500比例，幅
	1
	

	2
	验测平面位置
	边
	4
	

	3
	验测高程、高度
	栋
	1
	

	4
	房屋测绘
	平方米
	2830
	

	5
	土地测绘
	平方米
	约5070
	

	备注
	1.本项目经验收合格后结算，结算金额按成交金额。
2.总价报价低于或等于最高限价的为有效报价。如果总价报价低于最高限价的80%，必须在报价文件中附成本分析报告，成本分析报告需充分说明总价费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验，否则视为实质上不响应采购文件要求，作否决处理。响应报价供应商须对报价明细中所有项进行报价，报价不完整的，视为实质上不响应采购文件要求，作否决处理。 



