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[bookmark: _Toc266713645][bookmark: _Toc32374][bookmark: _Toc17586][bookmark: _Toc19589][bookmark: _Toc161832193][bookmark: _Toc7361]总 则
1. 本文件为该一种多功能的低压架空线路故障排查工具测试加工服务项目的技术要求书。
2. [bookmark: _Hlk173933519]测试加工服务提供方需要提供满足本技术要求书制定目标的材料供应，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他优化调整需求。
3. 本技术要求书未尽事宜，由双方协商确定。


1、 [bookmark: _Toc12367]服务内容及目的
	为提升一线现场低压配网故障排查技术水平，甲方项目组拟针对低压配网夜晚故障场景排查检测需要，研制一种多功能的低压架空线路故障排查工具，采用一体式轻量化集成设计，集成照明、电流测量、电压感应等多功能于一体，有效减轻现场作业负担及操作步骤，提升故障巡查效率。
服务方需要提供满足主要技术指标要求的测试加工服务，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他优化调整需求，保证成品按要求交付
服务目的：
1. 集成加工生产出符合甲方技术文件要求的成品
2. 对成产的成品进行安装测试服务
3. 保证成品符合甲方技术要求规范，保证成品在规定时间内交付

2、 [bookmark: _Toc9542]主要技术指标要求
1. 集成加工服务：
(1) 工艺精度稳定性：装置的集成加工服务需保证工艺精度，成品误差在允许范围内，加工设备在长时间使用中保持精度偏差在允许范围内。
(2) 易于产品成套生产和安装：装置的集成加工服务能够高效地完成产品所需的全部加工工序，确保产品成套交付。
(3) 易于物流和生产管理：涉及加工服务中的物流规划和生产管理，确保生产流程的高效和流畅。
(4) 加工余量：装置的集成加工服务需保证合理的加工余量，有助于保证加工质量和提高生产效率
2. 安装测试服务：
(1) 安装测试：测试成品安装和拆卸过程是否顺利，有无卡滞和损坏
(2) 文档资料测试：检查相关文件资料是否齐全，设备技术资料（图纸、设备使用与保养说明书和备件目录）、检测试验报告、产品合格证、随机配件等是否与合同以及技术协议内容相符
(3) 功能性测试：测试各个零部件的功能完好，安装完毕后的成品各项功能正常实现
(4) 性能测试：测试成品在允许使用范围内的各个电压等级上的性能，均需达到正常性能指标
(5) 安全性测试：包括但不限于泄露电流测试、连续性测试，在测试中不出现损坏和影响人身安全以及设备安全的现象
(6) 抗干扰测试：此工具使用环境多为低压线路，现场环境复杂，干扰因素过多，成品需做干扰性测试，包括但不限于带电线路距离过近干扰，服务提供方应提供精度调试
3、 [bookmark: _Toc30257]成果交付与验收
1、加工服务：提供一种多功能的低压架空线路故障排查工具研制所需测试加工服务，包括装置的集成加工服务、安装测试服务等。在材料供应商的材料供应配合下，交付多功能的低压架空线路故障排查工具样机1套，交付第三方测试报告1篇。
2、乙方需于2024年10月30日前交付符合要求的成果，并通过甲方验收，同时需协助甲方完成本项目的相关资料整理，包括协助甲方完成发明专利、论文等知识产权的编写，协助甲方完成项目资料收集、整理，配合甲方通过项目结题验收。
3、配合甲方申报相关奖项。
鉴定与验收
1. 外观检查：按照合同核对生产工具的设备名称、型号规格等是否与合同和技术协议相符，查看是否有破损，如有残损应做好残损情况的现场记录，并拍照记录
2. 设备技术资料：设备技术资料（图纸、设备使用与保养说明书和备件目录）、产品合格证、检测试验报告、随机配件等是否与合同以及技术协议内容相符，否则不予验收
3. 开箱验收：设备要现场开箱验收并做好记录
4. 设备性能验收：设备性能验收要在设备安装完毕之后进行，对于此项设备，需所有主要技术指标均达到要求才给予验收

4、 [bookmark: _Toc30702]资格要求
	1
	能提供营业执照或企业法人营业执照；

	2
	能提供类似的研发合同业绩至少1份；

	3
	本项目报价下浮率高于5% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告视为原则性不响应采购要求，作不合格处理。



