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[bookmark: _Toc17586][bookmark: _Toc9347][bookmark: _Toc32374][bookmark: _Toc266713645][bookmark: _Toc19589]总 则
1. 本文件为该采购项目的技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。
8. 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。
9. 本标书的最终解释权归招标方。


[bookmark: _Toc3738]1  标的概况
标的名称：一种玻璃绝缘子手持电动清扫装置
当前输电线路较多设备的外绝缘抗污能力远低于实际污秽要求时，往往会造成区域性的大面污闪事故。鉴于污闪对输电设备造成的巨大危害，通过对所辖线路进行盐灰密值测试，以便获取当前区域的污秽等级，以此为根据，对此区域内的输电设备进行线路绝缘处理，最大限度地降低污闪的机率，保证电网安全可靠地运行。
然而，现有绝缘子清洁装置在使用过程中存在诸多问题，目前绝缘子清洁分塔上和地面2种清洗方式，2种清洁方式都存在配置的人员、工器具较多或清洁花费时间较长的弊端。
为有效解决以上各种问题，发明一种高效、安全、实用的新型外绝缘子清洁工器具装置，成为必然选择。
[bookmark: _Toc7667]2  研究内容及目的
[bookmark: _Toc29882]2.1 研究内容
[bookmark: _Toc22754]新型外绝缘子清洁工器具装置具备如下创新性功能特性：
1　 新型玻璃绝缘子清洁工器具装置具备清扫与吸尘两个功能；
2　 新型玻璃绝缘子清洁工器具装置清扫和吸尘两个功能可以独立打开，即可以单独清扫，也可以单独吸尘；
3　 新型玻璃绝缘子清洁工器具装置吸尘具备正反转功能，即可以吸尘也可以吹风；
4　 新型玻璃绝缘子清洁工器具装置整机做成背带式，工作时便于携带；
5　 新型玻璃绝缘子清洁工器具装置清扫刷头材质做成细钢丝的；
6　 新型玻璃绝缘子清洁工器具装置清扫功能除可以安装清扫刷头外，还可以搭配简单的切割、打磨工具；
7　 新型玻璃绝缘子清洁工器具装置清扫功能搭配电钻拐角器，再搭配刷头，可以清扫玻璃绝缘子外表面；

2.2 研究目的
通过本职工创新项目，研发绝缘子清洁工器具，能单人在塔上完成，简化作业步骤，携带工器具少，耗时短，减少作业工作量，大幅度提高了工作效率，解决原清洁方法配置的人员、工器具较多或清洁花费较长的弊端，有效消除了现有个人保安线使用过程中的各种安全隐患，并适用于不同电压等级输电线路绝缘子的清洁，实现安全工器具的优化，达到预设效果。
[bookmark: _Toc20003]3  主要技术指标要求
研究新型绝缘子清洁工器具装置：
（1） 同时具有清扫和吸尘功能 
（2） 可正反转实现吸尘和吹风 
（3） 可搭配切割、打磨工具，实现简单的切割、打磨功能 
（4） 可搭配电钻拐角器，清扫玻璃绝缘子外表面 
（5）背带式，小型化，携带方便，美观 
[bookmark: _Toc266713650][bookmark: _Toc14246]4  时间进度要求

	进度计划

	4.1
	[自合同签订日起 - 2024年10月30日]
主要内容：
1. 研发新型玻璃绝缘子清洁工器具装置。
交付物：
（1） 新型玻璃绝缘子清洁工器具装置1套。
（2） 受理发明专利1项。

	4.2
	[2024年11月1日 - 2024年11月30日]
主要内容：
（1）使用该装置对清扫后的盐灰密值测试等指标进行第三方检测。
（2）依据检测报告对该装置进行完善改进。
（3）完成该项目论文1篇。
交付物：
（1）装置清扫后的盐灰密值测试检测报告1份（第三方检测机构）
（2）一种玻璃绝缘子手持电动清扫装置研究论文1篇。

	4.3
	[2024年12月1日— 2024年12月31日]
主要内容：
（1） 协助甲方开展试点应用及整体验收工作。
交付物：
（1） 新型玻璃绝缘子清洁工器具装置改进成品1套。
（2） 新型玻璃绝缘子清洁工器具装置使用说明书1份。


[bookmark: _Toc21501]5  成果交付与验收
[bookmark: _Toc5704]5.1 成果形式及数量要求
[bookmark: _Hlk25764254]
	序号
	成果名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	新型玻璃绝缘子手持电动清扫装置
	套
	1
	硬件设备

	2
	新型玻璃绝缘子手持电动清扫装置使用说明书
	份
	1
	使用说明

	3
	一种玻璃绝缘子手持电动清扫装置研究
	份
	1
	论文

	4
	发明专利
	项
	1
	协助甲方完成专利申请




[bookmark: _Toc25508]★5.2 成果的权属要求
本项目形成的论文、专利等知识产权划分方法如下：
本合同项下研究成果形成的专利、软件著作权等知识产权的申请权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。相关知识产权申请人及专利权人不得出现广东电网有限责任公司及乙方以外的其他单位或个人。
（1）本合同项下的研究成果申请专利的权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。乙方取得专利权的，未经甲方许可，不得转让专利权或许可第三方实施该专利。
（2）甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该研究成果。因使用该研究成果所产生的效益，由甲乙双方共同协商确定分配方式。
（3）本合同项下的研究成果的转让权属于甲方，乙方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用，乙方擅自转让所产生的利益归甲方所有。
（4）本合同项下的研究成果申请奖励的权利归甲方享有。未经甲方许可，乙方不得单方申请奖励。
[bookmark: _GoBack]（5）本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有。未经一方许可，另一方不得单方发表。根据项目研究成果发表论文须注明“南方电网公司科技项目资助(申请编号：LXCG0900062001885598)”；项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。
（6）使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。
[bookmark: _Toc28744]5.3技术架构要求
本项目若涉及软硬件开发/试制应符合自主可控要求：
（1）CPU：兼容自主可控CPU（ARM、X86、MIPS）架构。
（2）浏览器：兼容Chrome和Firefox内核浏览器。
（3）操作系统：兼容UOS、麒麟等linux类型桌面操作系统和服务器自主可控操作系统。
（4）数据库中间件：可以兼容国内主流自主可控数据库、中间件。
（5）应用架构设计：应用架构具备在多种基础环境下运行的设计；（硬件层：需要除x86架构外如ARM架构或MISP架构运行；操作系统层：需要能在Windows系列、Linux系列运行）

[bookmark: _Toc6117]5.4成果验收
项目完成后，由甲方组织相关人员对项目的主要技术指标、成果等进行验收。
[bookmark: _Toc30047]6  投标技术文件要求
[bookmark: _Toc26928]6.1 研究方案
（1）项目技术路线
项目实施的总体研究思路和总体框架。
（2）技术方案
投标方应针对每项研究内容提供详尽的技术解决方案。
（3）重点解决的技术难题
（4）主要技术指标实现的可行性
[bookmark: _Toc12714][bookmark: _Toc3443]6.2 项目管理实施
（1）项目人员组织
介绍项目人员组织情况、职责分工。
（2）项目进度
提交详细的项目实施计划，明确里程碑。
（3）项目交付项
说明项目阶段任务完成后，投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的产品、服务以及交接文件等，并附上相应的交付时间计划表。
[bookmark: _Toc29755]6.3 项目技术支撑能力
（1）项目经验
该部分填写与标的物相关的项目研究经验、合同情况、论文专利和获奖情况。
（2）人员支撑能力
该部分填写与标的物相关的本项目研究成员详细资料（包括学历、资质、研究方向/工作经验等），提供相关支撑材料。
（3）设备支撑能力
该部分填写与标的物相关的、支撑该项目研究的设备、平台、实验室等。
[bookmark: _Toc3357][bookmark: _Toc25058]6.4 技术支持与售后服务
投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。
[bookmark: _Toc17138]6.5 技术差异表
投标方应针对主要技术指标要求、成果交付数量要求等填写响应的差异情况。
表6.1 技术指标差异表（投标方填写）
	序号
	名称
（技术指标/成果要求）
	招标方要求值
	投标方保证值
	关键指标允许响应情况（正偏差/负偏差/无偏差）
	技术方案或保障措施所在的页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc226362579]投标方应将所提供服务与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成下表。
表6.2 技术差异汇总表（投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


[bookmark: _Toc10100]6.6 其它补充说明
投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。
