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	物资名称
	规格型号
	计量单位
	需求数量
	参考图片

	油封
	1、 铜油封，含轴承压盖，适用于NKG-200-150-400/420H1F2KV-CHBQV的泵，计量单位为套，一套油封包含叶轮侧油封和电机侧油封。
2、 油封（含轴承压盖）实物和水泵铭牌如参考图片所示。
	套
	4
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	轴承锁片
	SKF轴承锁片 MB13（内径65mm）止动片
	个
	10
	[image: ]

	轴承锁紧螺母
	轴承锁紧螺母 SKF KM13
	个
	10
	[image: ]

	卡簧（挡圈）
	1、 电机轴承止动挡圈卡簧 适用于型号为3-Mot1LE0001-3AB03-3AH4-Z315S的电机。
2、 电机铭牌如参考图片所示。
	个
	10
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交付时间及地点要求：产品交货时间为成交后60日内，交货地点为广西柳州市城中区海关路22号。
产品售后要求：产品出现质量问题12个月内包换。
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