技术规范书

天二公司生产调度综合大楼及厂区#1楼食堂部分设备已使用多年，存在损坏或者老化的情况，经多次维修不能继续使用，需购置电磁炉1套、电磁灶1套及双头双尾小炒灶1套进行更换。
1． 主要功能参数及材料配置要求：
1、 电磁炉主要功能参数：
（1） 、型号：ECT5;
（2） 、功率：3500W；
（3）、带柜体；
2、双头双尾小炒灶主要功能参数：
（1）、型号：MC-SXC15C-01；
（2）、功率：15KW*2；
[bookmark: _GoBack]（3）、配50cm*2小炒锅；
（4）、材质：304不锈钢；
（5）、尺寸：1.8M*0.9M;
3、电磁灶主要功能参数：
（1）、型号：MC-DC20C-08；
（2）、功率：20KW;
（3）、锅灶一体，锅体口径0.8M；
（4）、材质：201不锈钢；
2． 其他要求：
1、采购费用包含3套设备购置、运输、搬运、安装、质保（质保期1年）、13%增值税专用发票等所有费用；

