百色局零星采购项目技术要求附件
（百色局2024年500kV百永甲线高抗A相高压套管升高座CT接线板日常维修项目）

1、 资格要求
	资格资质要求

	1.资质要求
	无。

	2.业绩要求
	无。

	3.其他要求
	无。


2、 商务要求
	物资类

	1.质量要求
	无。

	2.收货地址
	广西百色市右江区迎龙路69号超高压公司百色局（竹洲大桥旁）

	3.是否包安装调试（如包安装/不包安装）
	否

	4.交货时间
	发布中标公告后60天内

	5.发票要求（如有）
	需提供符合规定税率的全额发票。

	6.结算及支付条件
	[bookmark: _GoBack]产品到货并验收通过后，在收到符合规定税率的全额发票后的30个工作日内一次性支付全部费用。

	7.售后服务及质保期
	招标方有疑问时，投标方应安排专业技术人员积极配合，并提供专业的技术支持和意见建议。质保期：产品验收通过后1年（产品质量问题）

	8.其它
	无。


3、 技术要求
	物资类

	1.涉及相关仪器设备型号规格
	适用于BKD2-40000/550-66（产品代号：1ET.720.644）电抗器高压套管升高座

	2.物资质量要求及验收标准
	1、接线板规格参数适用于BKD2-40000/550-66（产品代号：1ET.720.644）高压套管升高座；
2、接线板材质为绝缘材质，具有耐油及抗压能力；
3、接线柱引出数量不少于10个，每个接线柱均应有明显的端子号标识；
4、接线板接线端子与绝缘板为一次成型，且具有良好的密封性能。

	3.其它
	无。


4、 [bookmark: _Toc350159239][bookmark: _Toc432171539][bookmark: _Toc351322324]工作内容及数量
	采购工作内容
	单位
	数量

	CT二次接线板
	块
	1


5、 需提交的证明文件
1、营业执照
