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[bookmark: _Toc192340308][bookmark: _Toc192340307][bookmark: _Toc20691][bookmark: _Toc198288426][bookmark: _Toc147371417]总则
[bookmark: _Toc4074][bookmark: _Toc296516184][bookmark: _Toc270544309]概述
1） 本文件适用于南方电网绿能科技（广东）有限公司（以下简称需方）南方电网绿能科技（广东）有限公司保密套件零星采购项目采购，本文件的最终解释权归南方电网绿能科技（广东）有限公司。
2） 供方可以就需方认为的遗漏项目提请需方注意，并详细说明理由。需方将就此进行澄清。
3） 供方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则需方将有权取消供方的投标资格，由此产生的一切后果由供方承担。
4） 供方应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，供方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。对于本技术规范书未规定的有关系统性能和功能，供方应提出补充要求或建议，并陈述其理由。
[bookmark: _Toc2748]项目内容
[bookmark: _Toc5022]项目背景
[bookmark: _Toc3512]根据《中国南方电网有限责任公司保密工作管理办法》、《南方电网绿能科技（广东）有限公司非招标采购管理细则》规定，及为落实产业投资集团办公室《关于进一步加强公司保密管理工作的通知》，进一步严肃保密工作纪律，严守保密工作红线底线，彻底堵塞失泄密漏洞，配备配齐符合要求的涉密计算机、打印机等，现申请采购在国家保密电脑及保密打印机目录内的保密电脑及保密打印机。预计采购金额为49970元（肆万玖仟玖佰柒拾元整），拟通过零星采购实施。中标评定标准为符合保密资质及技术规范书要求报价供应商中选定报价最低者中标。
项目目标
本项目的目标是：采购涉密计算机、打印机及其配套软件等。
[bookmark: _Toc12309][bookmark: _Toc197719624][bookmark: _Toc198288469]项目内容
具体参数如下：
	[bookmark: _Toc293308323][bookmark: _Toc198702473]序号
	设备或服务名称
	品牌及型号
	基本参数
	最高限价（元）
	预估数量

	（一）、保密套件

	1
	涉密专用计算机
	天玥TR1260
	飞腾腾锐D2000/2.3GHz/麒麟桌面操作系统SV2.11.2/8G 内存/120GB SSD系统盘+1TB HDD数据盘/23.8英寸显示器
	8300
	1

	[bookmark: _Toc27460]2
	专用台式机配件三合一
	中孚
	中孚三合一硬件模块+16G红盘
	830
	1

	3
	流式软件
	金山
	WPS Office2019 for Linux专业版办公软件V11
	550 
	1

	4
	版式软件
	福昕
	福昕OFD版式办公套件软件（Linux版）V8.0
	490 
	1

	5
	防病毒系统
	北信源
	北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0
	570
	1

	6
	身份鉴别系统
	北信源
	[bookmark: _GoBack]北信源终端安全登录系统 （涉密专用计算平台版） V1.0
	1140
	1

	7
	安全审计
	北信源
	北信源主机监控与审计系统 （涉密专用计算平台版） V1.2
	2470
	1

	8
	安全审计
	北信源
	北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0
	1050
	1

	9
	红黑电源
	航天润普
	航天润普HT-301
	320
	1

	10
	视频干扰仪
	金城微机
	金城微机视频信息保护系统JCP-5H1
	1450
	1

	11
	多功能打印机
	奔图
	彩色激光多功能一体机CM7115DN
	8800
	1

	（二）、国产自主可控X86桌面办公终端

	1
	国产自主可控
X86桌面办公终端
	/
	显示器：与主机同一品牌，屏幕尺寸：27英寸，分辨率：1920x1080或以上，带HDMI+DP或更多接口组合，支持壁挂
★▲处理器：自主可控芯片，采用X86架构处理器，≥8核，主频≥ 2.3GHz，需提供 CPU 品牌、型号、产地等自主可控说明
▲内存：8GB DDR4 2666MHz或以上
▲存储：256GB 固态硬盘（M.2 SSD 或 UFS3.0）+500GB 机械硬盘或以上（7200 rpm HDD），硬盘不返还服务；
显卡：集成显卡或独立显卡
接口：前面板2个USB 3.0或以上，总USB3.0接口不少于4个，同时带HDMI+DP或更多接口组合
配件：原装无线键盘鼠标
★操作系统：支持Windows、统信或麒麟或普华等主流自主可控桌面操作系统
	24000
	4


[bookmark: _Toc168479656]项目进度要求
[bookmark: _Toc6010]供方必须保证在收到通知书后，10个工作日内完成所有设备到货和安装与调试工作。
项目售后要求
[bookmark: _Toc2980]项目质保期
[bookmark: _Toc13171][bookmark: _Toc28561]本项目质保期根据项目设备参数内服务要求保持一致。设备安装和技术支持服务
所有设备必须按照需方的管理流程和规定完成供货和登记工作，并在规定期限内完成配送、安装、调试和验收。
[bookmark: _Toc8978]项目售后要求

1.对本设备需要提供免费的现场定期检查及维护服务。
2.供方应作为本设备保修的第一联系人，接到需方报修后应安排工程师在半天内到达现场检测，经检测鉴定为非人为损坏故障后，须提供原厂售后保修服务并承担与设备原厂关于维修及更换等的协调工作。
3.配件维修期间，供方应每日主动反馈配件维修进度。为保障用户正常办公一般配件维修时长超过2工作日，维修期间应免费提供同型号的备件更换服务，维修完成后5个工作日内，进行设备使用情况回访反馈。故障设备按要求执行更换。
[bookmark: _Toc835]质量要求
1) 由于供方质量安全措施不力造成研究质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由供方承担。
2) 供方必须提供全新的设备。
3) 设备到达现场后，供方须按需方需求对设备进行安装、调试。
4) 要求供方必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。
5) 供方应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。
6) 由于供方质量安全措施不力造成质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由供方承担。
[bookmark: _Toc26868]项目交付成果
供货服务计划，内容包括但不限于设备供货时限承诺、备品备件管理、设备质量保证措施、设备验收保障措施等。
[bookmark: _Toc10945]安全保密要求
（1） 供方在服务期间，负有保护本项目的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及商业秘密的信息安全的义务和责任。
（2） 在现场服务过程中，供方必须在需方指定地点办公，并遵守需方关于第三方人员管理规定要求；未经许可不得以任何方式对保密信息及工作成果进行复制、传播、泄漏、告知，不得将保密信息带离办公场所。
（3） 无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。
[bookmark: _Toc15278]项目验收要求
[bookmark: _Toc413948021]按需方的管理制度和要求进行到货验收。
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