技术要求：
1.软件测试
（1）测试内容。至少包含以下内容：
软件运行
· 系统软件运行正常。
· 支持专家模式、学习模式、考试模式等。
· 专家模式下，可以编辑、添加、删除设备图符，绘制系统图，编辑学习、考试内容。
· 学习模式下，学员熟悉设备名称、图符以及相应功能，熟悉各种典设接线图。
· 考试模式下，实现根据设备名称选择设备图符，或者根据设备图符填写设备名称；能够指出典设接线图中存在的问题，或者根据要求绘制典设接线图。
数据传输与管理:
· 通过 USB 2.0 连接实现数据传输和设备配置。
· 数据备份、兼容性检查，以确保数据的完整性和可用性。
· 配置系统应易于使用，并提供用户友好的界面。
· [bookmark: _GoBack]可以利用配置系统上传新的图片，更新显示内容。
· 配置系统需要进行账号密码登录验证才能进行操作。
· 数据传输应安全可靠，并具备必要的安全措施。
（2）迭代测试并提出系统开发详细改进方案，至少包含以下内容：
▲可根据客户需求，在项目周期内派1-2人驻点现场开展迭代测试以及辅助项目改进开发。
▲需求分析改进
· 用户需求：收集和分析用户的具体需求，包括功能需求和非功能需求。
· 需求规格说明：编写详细的需求文档，明确每个需求的具体描述和优先级。
▲系统设计改进
· 架构设计：确定系统的整体架构，包括前端、后端设计等。
· 模块设计：详细描述各个模块的功能、接口及交互方式。


2.电路测试
（1）功能测试
· 基本功能验证：检查电路是否能够执行其预期功能。
· 输入/输出测试：验证所有输入和输出端口是否正常工作。
（2）耐久性测试
· 长期稳定性测试：在长时间内运行电路，观察其性能是否稳定。
· 循环测试：进行开关循环测试，检查电路在重复操作下的可靠性。
（3） 信号完整性测试
· 时延测试：测量信号在电路中传播的时间，确认时延是否在可接受范围内。
（4） 安全性测试
· 绝缘测试：检查电路的绝缘性能，确保不会发生漏电。
（5）原型验证
· ▲原型测试：对电路原型进行测试，以验证设计的有效性和可靠性。

3.集成测试
（1）设备控制与管理:
· 采用便捷的 USB 数据线进行更新操作，简化设备维护流程，提升用户操作便捷性。
· 由于屏幕尺寸固定，图片将完整显示，无需调整图片位置和大小，实现最佳图像显示效果。
（2）环境适应性：
· 能够抵抗溅水和雨水，适应户外恶劣环境，确保设备在各种环境下都能稳定运行。
（3）可维护性：
· 设备设计应易于维护和保养，便于更换易损件，确保设备维修便捷高效。
· 配备简易的维护手册，清晰说明设备的维护流程，方便用户自行进行日常维护。
· 提供故障诊断工具，方便快速定位和解决故障，确保设备运行稳定可靠。

