自粘式绝缘材料自动包封装置
1、 总则
1）本技术规范书的使用范围仅限于北海供电局自粘式绝缘材料自动包封装置物资，技术规范书的所有解释权归南方电网广西北海供电局。
2） 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
3） 如投标单位提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标单位没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则投标单位提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。
4）本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。
5) 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
6）本技术规范书所使用的标准如遇与投标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。
7）本技术规范书经招、投标双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。同时，设备技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
以上为通用条款，包括但不限于以上内容。
2、 工作范围
2.1项目概况
在主变低压侧接线中，需要对导体裸露部位缠绕绝缘材料进行包封保护，避免漏电。当前的作业中，普遍采用人工的方式进行缠绕，没有到达很好的包封效果，既不耐用又不美观，存在很多不足之处。
本项目研发自粘式绝缘材料自动包封装置，该装置为手持式结构，由直流电机带动传动部位，蓄电池供电，随时可充电，操作简单，携带方便，可以对不同规格的线缆进行自动包封，可以达到很好的包封效果。
2.2服务范围
1）供货需求及供货范围
	序号
	项目名称
	计量单位
	项目要求数量
	备注

	1
	自粘式绝缘材料自动包封装置
	套
	1
	[bookmark: _GoBack]供应商需提供报价明细



2）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的自粘式绝缘材料自动包封装置物资以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。
4）投标方须免费提供现场的集中培训，确保业主方在理论、实操和产品维护方面得到培训，熟悉和掌握产品的使用和维护。
[bookmark: _Toc257812192][bookmark: _Toc387612876][bookmark: _Toc341535616]5）验收包括开箱验收和功能验收两部分。其中，开箱验收包括检查产品外包装是否完整；功能验收指装置产品各项指标参数是否与规范书保持一致。
6）投标人应对所投产品具备技术支持及售后能力，售后服务内容包括但不限于：技术咨询、技术支持、产品培训、产品故障排查处理、故障维修等。
2.3服务内容
投标方提供的自粘式绝缘材料自动包封装置物资的具体内容见表2.1供货范围及物资内容需求一览表。
表2.1供货范围及物资需求一览表
	序号
	项目名称
	物资名称
	规格型号
	招标人要求
	投标人响应

	
	
	
	
	主要参数
	单位
	数量
	数量
	主要参数响应

	1
	自粘式绝缘材料自动包封装置
	自粘式绝缘材料自动包封装置
	定制
	1、研制自粘式绝缘材料自动包封装置,整体采用自动式缠绕，摈除人工操作的弊端，全面对裸露电线进行包裹。
2、装置具有通用性，可适用于不同规格的缠绕对象，整体操作简便，携带方便，省时省力。
	套
	1
	
	


投标方提供的自粘式绝缘材料自动包封装置其他的具体内容如下：
(1) 提交《自粘式绝缘材料自动包封装置》技术报告1份；
(2) 研制自粘式绝缘材料自动包封装置1套； 
(3) 协助申请发明专利1项；
3、 应遵循的主要标准
除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。
下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：
	GBT 25198-2010
	 《压力容器封头国家标准行业规范》

	GB503112007
	《综合布线工程设计规范》


4、 供应商需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。




