一种带自动收线作用的电阻测试仪器收纳箱
[bookmark: _GoBack]技术要求：基于电力现场测量作业需求，线缆便捷收放管理及工具集成收纳技术，构建适配班组使用的一体化测量工具箱系统。
关键点：
1、 集成化轻量化设计：采用高强度塑料外壳制作，整体轻便易携；将测试仪器、测试口、测试线、卷线装置、收纳功能、工具箱面板一体化集成，结构紧凑，适配现场测量作业全流程使用。
2、 双卷线轴独立控制：配置左右双卷线轴插座，对应一长一短两条测量线，一个线轴单独控制一条测量线，实现收线、放线独立操作；配套卷线摇柄（手摇手柄），可替换为手持电动工具，满足不同收放线效率需求。 
3、 多功能收纳与出线设计：箱体预留专用收纳仓，可收纳手套、接地针、活动扳手等常用作业工具；箱体背面设两点出线，配备两个带清洁毛刷的出线口，兼具出线导向与线缆清洁功能。
特别说明：供应商如不能按质按时供货，供电局供应链服务中心将对供应商采取相应的处罚
资格条件：1.投标人（供应商）为中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力，营业执照在有效期内；或具有企业法人授权，且具有独立履行合同的能力的其他组织。
2.投标人（供应商）不在中国南方电网有限责任公司黑名单或预警名单内（处理措施为不接受投标或市场禁入，且未解除的）。
3.投标人（供应商）必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完成供应商登记注册，并通过审核。
供应商需提交的证明文件:
1、供应商营业执照（供应商经营范围需包括电力设备器材及模具生产加工、电力金具制造）;
2、4年及以上同类项目业绩经验，须提供项目合同、成交通知书或发票任意一样的资料复印件/扫描件。

其他配合需求：
1、 供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接跟进项目工作。
2、 供应商需配合完成项目相关材料服务相关工作

