[bookmark: _Toc24967]南网数字集团信通公司2026年通信电源及蓄电池核容一体化装置型式试验零星采购项目技术规范书
1、 总则
（1）项目名称：南网数字集团信通公司2026年通信电源及蓄电池核容一体化装置型式试验零星采购项目。
（2）本文件适用于南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司（以下简称采购方）南网数字集团信通公司2026年通信电源及蓄电池核容一体化装置型式试验零星采购项目，本文件的最终解释权归南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司。
（3）响应方可以就采购方认为的遗漏项目提请采购方注意，并详细说明理由。采购方将就此进行澄清。
（4）响应方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购方将有权取消响应方的响应资格，由此产生的一切后果由响应方承担。
（5）采购方在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。
（6）响应方未经采购方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。
（7）本技术规范书解释权属采购方所有。
（8）本项目不得转让或分包。
（9）响应方充分理解本项目的服务范围、成果交付与验收等，出具符合项目要求的型式试验报告。
2、 [bookmark: _Toc6285]服务范围
[bookmark: _Toc161832196][bookmark: _Toc14640]响应方需根据采购方要求开展通信电源及蓄电池核容一体化装置（自核容功能通信高频开关电源设备）型式试验检测服务，并提交加盖CNAS和CMA认证的型式试验报告1份。测试内容详见附件一：关于“南网数字集团信通公司2026年通信电源及蓄电池核容一体化装置（自核容功能通信高频开关电源设备）型式试验”的服务要求。
3、 成果交付与验收
[bookmark: _Toc161832197]响应方需于合同签订之日起7天内出具加盖CNAS和CMA认证的型式试验报告1份，并通过采购方验收。
4、 [bookmark: _Toc9600][bookmark: _Toc26678][bookmark: _Toc14542][bookmark: _Toc16085][bookmark: _Toc15816][bookmark: _Toc9734][bookmark: _Toc19595][bookmark: _Toc8632][bookmark: _Toc28612]安全保密要求
（1）响应方在服务期间，负有保护南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司商业秘密的信息安全的义务和责任。
（2）除非有采购方的书面许可，或该信息已被采购方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，响应方不得将采购方经营信息及商业秘密（包括生产管理的方式方法与资料、产品技术资料、客户名单、销售渠道企业战略及其他被认为是商业秘密的信息）对外透露。
（3）在现场服务过程中，响应方必须在采购方指定地点办公，并遵守采购方关于第三方人员管理规定要求；未经许可不得以任何方式对保密信息及工作成果进行复制、传播、泄漏、告知，不得将保密信息带离办公场所。
（4）无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。
5、 其他要求
（1）本次装置的型式试验可能涉及重复检测，因此该服务要求提供本地化服务以便整改，另需提供整改环境及相应条件直至完成通过检测。
（2）如在项目实施过程中需要调整内容、进度等，需经采购方与响应方双方共同确认，按合同变更程序办理。
6、 响应方资格条件
1. 中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。
2. 在经营活动中无重大违法失信记录，没有被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单，应提供上述两个网站的相应截图；在中国南方电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚期内。
3. 相关专业资质证书：具备CNAS17025资质证书和检验检测机构资质认定证书（CMA），需提供相关资质证书复印件。
4. 不接受联合体参与。
7、 报价表
请各单位参考表1报价，报价单需包含税率说明，报价条目应清晰。
表1   收费报价表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价限价（万元）
	采购限价（万元）

	1
	南网数字集团信通公司2026年通信电源及蓄电池核容一体化装置型式试验零星采购项目
	项
	1
	4.76
	4.76

	总价合计（万元)
	4.76


※注：以上报价应为含税价，服务费需开具增值税专用发票。

南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司
2026年6月23日
[bookmark: _GoBack]

附件一
关于“南网数字集团信通公司2026年通信电源及蓄电池核容一体化装置（自核容功能通信高频开关电源设备）型式试验”的服务要求

	一、依据标准

	YD/T 1058-2015通信用高频开关电源系统
Q/CSG 1204081-2020南方电网通信电源技术规范
南方电网通信蓄电池远程核容系统送样检测标准（2022年版）

	二、检测项目

	

	1
	外观检查

	2
	交流输入电压允许变动范围

	3
	输入频率允许变动范围

	4
	输入电压波形畸变率

	5
	输入功率因数

	6
	输入电流谐波成分

	7
	直流输出电压可调节范围

	8
	系统稳压精度

	9
	系统电话衡重杂音电压

	10
	系统峰-峰值杂音电压

	11
	直流配电部分压降

	12
	系统效率

	13
	并联工作性能

	14
	事故照明功能

	15
	交流输入电源转换

	16
	蓄电池管理功能

	17
	监控性能
	监控基本功能

	
	
	监控采集功能

	18
	交流输入过、欠电压保护

	19
	三相交流输入缺相保护

	20
	直流输出过、欠电压保护

	21
	直流输出电流限制或输出功率限制功能

	22
	直流输出过流及短路保护

	23
	蓄电池欠压保护

	24
	负载下电功能

	25
	熔断器(或断路器)保护

	26
	温度过高保护

	27
	告警功能

	28
	防雷性能

	29
	接地性能

	30
	绝缘电阻

	31
	抗电强度

	32
	接触电流

	33
	材料阻燃性能

	34
	系统音响噪声

	35
	系统温升

	36
	低温存储试验

	37
	低温工作试验

	38
	高温存储试验

	39
	高温工作试验

	40
	恒定湿热试验

	41
	振动或运输试验

	42
	静电放电抗扰性

	43
	传导骚扰限值

	44
	辐射骚扰限值



