技术要求：
1.供应商为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其它组织，并提供登记设立的证明文件（如：营业执照或事业法人登记证或执业许可证等）。法人需具有独立承担民事责任和独立履行合同的能力；其他组织需具有独立履行合同的能力。
2.供应商不在中国南方电网有限责任公司黑名单或预警名单内（处理措施为不接受投标或市场禁入，且未解除的）。
3.供应商必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完成供应商登记注册，并通过审核。如为联合体投标，联合体各方均应在平台完成登记注册，并通过审核。系统关联的联合体成员名称应与投标文件保持一致。
4.相关技术要求：
（1）中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。
（2）具有ISO 9000系列质量管理体系认证证书。
（3）能够提供6%增值税专用发票。
（4）提供同类业绩证明材料，同类业绩是指：2023年1月1日至投标截止之日，完成过电网公司的技术服务类项目不少于10项，且单项业绩金额应达到3万元，需提供合同等证明业绩的资料复印件/扫描件。
（5）详见附件，2027年5月31日前按要求交付成果。




项目内容：
测试化验和加工一种非接触式水体漏电检测报警装置，并提供一份有资质的专业机构检测报告。该装置需符合以下指标或要求：
[bookmark: _GoBack]1、作业人员将该装置的探测电极伸入带电水中，当电压超过36V时，装置能在500ms内完成报警，提醒作业人员该水体带电。目的是将内涝触电事故率降至近零，保障人员安全。


