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500千伏桂中网架完善工程项目部室内外装饰装修技术规范书
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[bookmark: _Toc4983][bookmark: _Toc25255]一、概述
[bookmark: _Toc13772]1.1 项目概述
500千伏桂中网架完善工程为全面完善施工项目部办公、生活区域使用功能，优化现场办公环境、生活配套条件，保障项目部全体人员正常开展办公、会议、档案管理、日常起居等各项工作，现对项目部室内外区域实施装饰装修相关物资采购、现场布设、安装调试等工作。本项目所有作业均围绕项目部现有建筑及场地开展，作业过程不得破坏原有建筑主体结构、电气线路、消防设施及各类既有设备，所有施工、安装、布设工作须严格遵守国家、地方及南方电网现场安全管理、文明施工相关规定，确保作业安全、质量达标、按期交付使用。
[bookmark: _Toc6435]1.2 主要内容
本项目主要开展500千伏桂中网架完善工程项目部室内外装饰装修物资采购、运输、现场安装、调试及收尾工作，具体作业内容明细如下：
1、餐厅吊顶采购与安装；
2、厨房猛火灶采购、定位摆放及配套接驳；
3、楼顶灯具采购、布设及配套水电安装施工；
4、会议室隔墙材料采购及现场搭建安装；
5、会议室玻璃隔断采购、裁切及现场安装；
6、会议室挡光窗帘采购、定制及安装；
7、会议室插座增设、电路优化及改造施工；
8、公共办公室玻璃隔断采购、裁切及现场安装；
9、公共办公室挡光窗帘采购、定制及安装；
10、洽谈室吊顶采购与安装；
11、洽谈室挡光窗帘采购、定制及安装；
12、洽谈室玻璃推拉门采购、调试及安装；
13、洽谈室灯具采购、布设及配套水电安装施工；
14、档案室隔墙材料采购及现场搭建安装；
15、档案室推拉门采购、调试及安装；
16、档案室灯具采购、布设及配套电路安装施工；
17、杂物货架采购、组装及定点摆放布设。
[bookmark: _Toc2572]1.3 使用范围
本技术规范书适用于 500 千伏桂中网架完善工程项目部室内外装饰装修全流程工作，包含物资选型、采购、运输、现场勘测、制作安装、线路改造、调试检测、现场清理、竣工验收及后期质保服务等全部作业环节，本规范书为项目实施、验收、结算及售后的唯一技术依据。
[bookmark: _Toc14518]二、详细要求
[bookmark: _Toc29180]2.1 资质范围
1、在中华人民共和国境内依法注册设立，持有合法有效的企业法人营业执照，营业执照经营范围必须包含室内外装饰装修、广告设计相关业务，具备独立承担本项目履约、民事责任及售后服务的能力。
2、投标单位及履约单位不得存在以下禁止情形：被各级政府行政主管部门依法实施市场禁入、限制参加投标、禁止承接工程项目的；在中国南方电网有限责任公司供应商管理体系内，被纳入供应商预警名单、不良处理名单，实施不接受投标、市场禁入处理且尚未解除惩戒的。
3、投标单位近三年内拥有同类室内外装饰、办公区域布设、标识配套等相关项目业绩，项目履约情况良好，无合同违约、恶意投诉、失信惩戒、安全事故及质量问题记录，能够保障本项目按期、保质完成。
[bookmark: _Toc23050]2.2 技术服务要求
1、项目正式开工前，乙方必须组织专业人员完成现场全面勘测、现场弹线定位工作，结合现场实际尺寸、使用需求出具正式平面设计图、整体效果示意图，图纸经甲方审核签字确认后方可开展后续物资采购与现场施工工作，严禁无图施工、私自变更布设方案。
2、现场安装、搭建、改造作业时，作业人员须逐点位实测实量，若设计尺寸与现场实际尺寸存在偏差，可结合现场情况进行合理微调；若尺寸偏差较大、涉及布局及功能变更，乙方必须第一时间与设计对接人员、甲方现场管理人员沟通协商，出具调整方案并经甲方确认后方可执行，严禁私自改动设计方案。
3、所有装饰、安装完成面必须表面整洁、造型完整、整体统一；所有外露固定五金件、连接件、钉头等必须做隐蔽处理，不得外露影响外观；不同材质衔接位置、拼接位置须做工规整、过渡自然、缝隙均匀；除防水区域、防震部位等特殊工况外，所有拼接缝隙不得使用水泥砂浆、玻璃胶大面积填缝封堵。
4、本项目所使用的全部物资、设备、辅材以及现场施工、安装、改造工艺，均须严格遵守现行中华人民共和国、广西壮族自治区、中国南方电网、广西电网公司工程建设、装饰装修、电气安装、消防安全相关规程、规范、标准及内部管理文件要求；若后续国家、行业、电网公司发布新版标准，全部作业内容按照新标准执行。
5、本项目涉及电气改造、灯具安装、灶具接驳等带电、用火作业，作业人员须具备相应实操能力，严格执行用电、用火安全规范；所有电气材料、灯具、插座、线路均须符合国家3C认证及电气安全标准，布线规整、防护到位，完工后逐点位通电调试，确保使用安全。
6、所有进场物资、设备须为全新正品，无破损、无瑕疵、无翻新及残次产品，进场时主动配合甲方完成物资查验、核对、抽检工作，提供产品合格证、质量检测报告等相关资料。
7、全部作业完成后，乙方负责对施工现场进行全面清理，清运施工垃圾、包装废料，恢复现场原有环境面貌，做到工完、料尽、场地清。
[bookmark: _Toc31535]三、作业内容及周期
[bookmark: _Toc3334]3.1 计划工期
[bookmark: _GoBack]1、自甲方正式发出成交通知书之日起5日内，乙方须全面完成现场勘测、方案设计、效果图出具、全部物资采购到货、现场施工安装、线路改造、设备调试、现场清理、整体自检及竣工验收等所有工作，确保项目按期交付使用。因乙方原因造成工期延误的，由乙方承担全部相关责任。
[bookmark: _Toc13347]3.2 服务地点
来宾市兴宾区凤凰镇凤凰路49-1号500千伏桂中网架完善工程施工项目部。
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