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[bookmark: _Toc2394][bookmark: _Toc583][bookmark: _Toc3410]1.编制说明
[bookmark: _Toc27253][bookmark: _Toc1523][bookmark: _Toc20137]1.1编制依据 
1）广西送变电公司产业工人实训基地工程设计有关内容进行编制。
[bookmark: _Toc28830][bookmark: _Toc8350][bookmark: _Toc1455]1.2工程概况 
主要建设：1、输电线路实训场 2、输电线路建设（施工）实训场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc14827][bookmark: _Toc30818][bookmark: _Toc18659]1.3设备材料统计原则
1.3.1只限于线路本体主要材料。消耗、损耗材料、试验、备品备件均不包括在内。
1.3.2不开列施工机具及运行维护工具器材等。
[bookmark: _Toc21646][bookmark: _Toc542][bookmark: _Toc6523][bookmark: _Toc218055730]2.输电线路实训场主要设备材料表
[bookmark: _Toc7669][bookmark: _Toc22244][bookmark: _Toc5406][bookmark: _Toc189970874][bookmark: _Toc135208919][bookmark: _Toc212900251]2.1电气材料表
表2-1                         电气材料表
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	铝包带
	1*10
	kg
	1.32
	

	2
	垂直双分裂导线100kN盘形悬式绝缘子双挂点双联双线夹I型悬垂串
	2X-2E2S-10P(H)C50
	串
	2
	

	3
	垂直双分裂导线160kN盘形悬式绝缘子单挂点双联直跳耐张串
	2N-1U2-16P(H)C50
	串
	12
	

	4
	双分裂导线70kN盘形悬式绝缘子单联I型软跳线串
	2T-07P(H)2
	串
	3
	

	5
	垂直双分裂导线100kN盘形悬式绝缘子单挂点单联I型悬垂串
	2X-1E1-10P(H)C50
	串
	1
	

	6
	不绝缘地线100kN预绞式单线夹悬垂串
	BX-1BJ-10
	串
	1
	

	7
	不绝缘地线100kN预绞式双线夹悬垂串
	BX-1SBJ-10
	串
	1
	

	8
	不绝缘地线100kN预绞式单联耐张串（不跳通）
	BN-1J-10
	串
	2
	

	9
	水平双分裂预绞式悬垂线夹
	CLS-100-100BGS-400
	套
	1
	

	10
	预绞式悬垂线夹
	CL-100-100BGS
	套
	1
	

	11
	调整板
	DB-10-80/200
	块
	4
	

	12
	间隔棒
	FJG-220/27
	套
	33
	

	13
	预绞丝护线条
	FYH-400/35BG-2200
	套
	2
	

	14
	预绞丝护线条
	FYH-400/35BG-2700
	套
	4
	

	15
	导线防振锤
	FRY-3/5
	个
	18
	

	16
	地线防振锤
	FDNJ-3/BG
	个
	2
	

	17
	引流线
	GJ-50
	m
	2
	

	18
	接地端子
	JD-100BG
	套
	2
	

	19
	接地端子
	JD-50G
	1
	1
	

	20
	并沟线夹
	JB-5
	套
	6
	

	21
	导线
	JL/LB20A-400/35
	t
	2.07108
	

	22
	地线
	JLB20A-100
	t
	0.2264976
	

	23
	并沟线夹
	JB-2/4
	套
	2
	

	[bookmark: _Toc368033279][bookmark: _Toc391398076][bookmark: _Toc388365888][bookmark: _Toc338661825][bookmark: _Toc373856088][bookmark: _Toc135208841][bookmark: _Toc338661969][bookmark: _Toc481046990][bookmark: _Toc338661792][bookmark: _Toc391397700][bookmark: _Toc338661990][bookmark: _Toc338661911][bookmark: _Toc338682937][bookmark: _Toc368033445][bookmark: _Toc481046937]24
	接地端子
	JD-100BGB
	套
	6
	

	25
	C型线夹
	JXG(Z)-1
	套
	1
	

	26
	联板
	L-10J-70/400
	套
	1
	

	27
	耐张线夹
	NY-400/35BGB
	套
	12
	

	28
	预绞式耐张线夹
	NL-100BG
	套
	6
	

	29
	耐张线夹
	NY-400/35BGA
	套
	12
	

	30
	耐张线夹
	NY-50G
	套
	1
	

	31
	PS挂板
	PS-10-100
	个
	4
	

	32
	心形环
	QXH-10
	个
	4
	

	33
	U型挂环
	U-10-85
	个
	4
	

	34
	70kN盘形绝缘子
	U70BP/146D
	片
	42
	

	35
	地线绝缘子
	U70BP/146D
	片
	2
	

	36
	100kN盘形绝缘子
	U100BP/146D
	片
	70
	

	37
	160kN盘型绝缘子
	U160BP/155D
	片
	360
	

	38
	U型挂环
	U-10-85
	个
	1
	

	39
	U型挂环
	U-12-90
	个
	4
	

	40
	悬垂线夹
	XTS-8034
	套
	3
	

	41
	耐张线夹
	XGS-10048/500
	套
	5
	


[bookmark: _Toc30311]2.2 接地部分材料表
表2-2                      接地材料表
	序号`
	名称
	型号
	单位
	合计

	1
	镀锌圆钢
	φ10
	kg
	528.16

	2
	接地引下线
	φ12×4m
	条
	16

	3
	接地联板
	-5×210×50
	块
	16

	4
	接地螺栓
	M16×45×32
	个
	32

	5
	接地垫圈
	φ16
	个
	32



[bookmark: _Toc9380][bookmark: _Toc9187]2.3电缆部分
表2-3             800截面电缆段材料表
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	避雷器
	YH10WZ-108/281
	支
	3
	座式配计数器

	2
	接地保护箱
	JDBX
	套
	1
	大箱，240进出线

	3
	直接接地箱
	JDX、配SMC绝缘箱
	套
	1
	大箱，240进出线

	4
	电缆固定夹具
	
	只
	50
	铝合金

	5
	铝设备线夹
	SY-400/35B
	只
	3
	　

	6
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35
	只
	3
	　

	7
	钢芯铝绞线
	JL/GIA-400/35
	m
	30
	　

	8
	电缆保护管
	半开管φ150/φ170
	根
	3
	2.0m/根

	9
	镀锌铁件
	终端平台及支架
	kg
	850
	

	10
	电缆
	ZRA-YJLW02-64/110-1×800
	m
	300
	

	11
	电缆终端
	YJZWCF4-64/110-800
复合套管式终端
	只
	3
	

	12
	电缆终端
	110kV GIS终端
	只
	3
	长度待定

	13
	单芯接地电缆
	240mm2绝缘铜芯电缆
	m
	100
	10kV绝缘水平

	14
	凝固型防火泥
	　
	桶
	5
	每桶100kg

	15
	非凝固型防火泥
	　
	条
	5
	每条10kg

	16
	防火涂料
	　
	桶
	5
	每桶20kg

	17
	防火胶带
	电缆终端、接头用
	卷
	81
	每卷5米

	18
	防火隔板
	-6
	m2
	120
	　

	19
	电缆标志牌
	
	个
	10
	

	20
	视频在线监测装置
	
	套
	1
	实际监测工位上的培训人员

	21
	电缆护套环流监测装置
	
	套
	1
	


  
[bookmark: _Toc4980][bookmark: _Toc32168]2.4电缆通道
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电缆沟
	1.2m*1.3m
	米
	30
	含配套盖板、电缆支架

	2
	2层3列行车排管
	6根PVCφ200+1根七孔管
	米
	30
	

	3
	直线井
	2*1.9*10m
	座
	1
	

	4
	转角井
	2*1.9*12m
	座
	1
	




[bookmark: _Toc478627800][bookmark: _Toc30107][bookmark: _Toc135208843]2.5 结构设备材料表
[bookmark: _Toc388365890][bookmark: _Toc338682939][bookmark: _Toc338661971][bookmark: _Toc368033447][bookmark: _Toc338661992][bookmark: _Toc368033281][bookmark: _Toc391397702][bookmark: _Toc478542474][bookmark: _Toc391398078][bookmark: _Toc338661827][bookmark: _Toc338661794][bookmark: _Toc373856090][bookmark: _Toc338661913]2.5.1铁塔材料表
表2-5                  铁塔材料表
	[bookmark: _Toc368033282][bookmark: _Toc391398079][bookmark: _Toc373856091][bookmark: _Toc338661993][bookmark: _Toc338661828][bookmark: _Toc478542475][bookmark: _Toc338661914][bookmark: _Toc368033448][bookmark: _Toc388365891][bookmark: _Toc338682940][bookmark: _Toc338661972][bookmark: _Toc391397703][bookmark: _Toc338661795]序号
	名称
	数量
	塔材单重
（kg）
	塔材小计
（kg）
	防盗松螺栓
小计（kg）

	1
	2D2W2-Z1-15
	1
	8913.5
	8913.5
	222.84

	2
	2D2W2-J4-15
	3
	21205.6
	63616.8
	1590.42

	
	
	
	
	
	

	合计(基/kg)
	4
	
	72530.3
	1813.26


2.5.2高空防坠落装置材料表
表2-6                   铁塔高空防坠落材料表
	序号
	名称
	规格
	单位
	单重kg
	数量

	1
	联板 
	-8×100×200
	块
	1.260 
	48

	2
	联板 
	-8×100×220
	块
	1.390 
	28

	3
	联板 
	-8×100×280
	块
	1.770 
	16

	4
	联板 
	-8×60×360
	块
	1.360 
	30

	5
	U型挂环
	U-10
	付
	0.600 
	25

	6
	耐张线夹
	NY-50BG-20
	付
	0.700 
	25

	7
	UT型耐张线夹
	NUT-2
	付
	3.200 
	25

	8
	铝包钢绞线 
	JLB20A-50
	m
	0.329 
	257.6

	9
	联板 
	-6×80×205
	块
	1.300 
	4

	10
	钢筋
	φ8×675
	个
	0.270 
	4

	11
	联板 
	-8×100×250
	块
	1.580 
	4

	12
	螺栓
	M16×60
	套
	0.176 
	96

	
	
	
	
	
	



2.6.2基础材料表
[bookmark: _Toc189970880][bookmark: _Toc135208925]表2-7                   基础材料表
	[bookmark: _Toc338661915][bookmark: _Toc368033449][bookmark: _Toc368033283][bookmark: _Toc391397704][bookmark: _Toc338682941][bookmark: _Toc338661796][bookmark: _Toc338661973][bookmark: _Toc338661994][bookmark: _Toc391398080][bookmark: _Toc478542476][bookmark: _Toc373856092][bookmark: _Toc338661829][bookmark: _Toc388365892]序号
	名称
	种类
	单位
	数量
	备注

	1
	铁塔桩基础砼
	C30
	m3
	240
	

	
	铁塔桩基础钢筋
	HPB300、HRB400
	kg
	17766.2
	

	2
	角钢塔地脚螺栓
	35#优质碳素钢
	kg
	5127.84
	螺牙热镀锌　






[bookmark: _Toc14895]3.输电线路建设（施工）实训场主要设备材料表
[bookmark: _Toc29342]3.1铁塔材料表
表3-1                    铁塔材料表
	序号
	名称
	数量
	塔材单重（kg）
	塔材小计
（kg）
	防盗松螺栓
小计（kg）

	1
	2D1W2-Z1-15
	1
	4788
	4788
	120

	2
	2D1W2-J1-15
	1
	6852
	6852
	171

	
	
	
	
	
	

	合计(基/kg)
	2
	
	11640
	291



[bookmark: _Toc21631]3.2基础材料表
表3-8                         基础材料表
	序号
	名称
	种类
	单位
	数量
	备注

	1
	铁塔桩基础砼
	C30
	m3
	47.3
	 

	
	铁塔桩基础钢筋
	HPB300、HRB400
	kg
	2760
	 

	2
	角钢塔地脚螺栓
	35#优质碳素钢
	kg
	680
	螺牙热镀锌 



[bookmark: _Toc29764]4.休息观摩廊道主要设备材料
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